Odpowiedzi do zadawanych pytań:

1. Zamawiający nie udostępnia kosztorysu. W związku z realizacją zadania ryczałtową ofertę należy sporządzić w oparciu o projekt zagospodarowania, opis wymagań dotyczących nawierzchni, podbudowy oraz zawarty zakres prac. Zamawiający nie przewiduje przebudowy oświetlenia a jedynie wymianę na nowe prefabrykowane fundamenty pod słupy oświetleniowe z tzw. peszlami elektrycznymi w istniejącym przebiegu.
2. Zamawiający nie dopuszcza innego produktu niż trawa tkana. Wg. Wiedzy zamawiającego jest więcej producentów i dostawców trawy tkanej o wymaganych parametrach. Wymagany jest system sztucznej trawy w nowej technologii tkania wykazujący lepszą trwałość i żywotność, co jest istotne dla Zamawiającego.  Ponadto trawa tkana charakteryzuje się bardzo dobrą przepuszczalnością wody, co ma znaczenie w polskich warunkach klimatycznych, szczególnie w rejonach górskich, gdzie ulewne deszcze nie będą powodowały odwoływania meczów. Trawa w technologii tkanej wykazuje się niskimi kosztami utrzymania oraz wysoką wytrzymałością pęczka na wyrywanie. Zamawiający wymaga produkt ekologiczny, podlegający w 100% recyklingowi, co jest istotne ze względu na rosnące koszty utylizacji oraz w świetle restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej, dotyczących ochrony środowiska.
3. Załącznik nr 8 jest częścią pliku o nazwie: Opis trawy tkanej 50 EPDM grubsze włókno 2022 with pad