|  |
| --- |
| Formularz Cenowy |
| Nazwa usługi | Kwota zł (netto) |
| Obsługa formalna wraz z geodezją |  |
| wykonanie projektu robót geologicznych (PRG)(1 egz. papierowy + elektroniczny)  |  |
| plan ruchu zakładu górniczego (PRZG) (1 egz. papierowy + elektroniczny) |  |
| Zgłoszenie projektu i zawiadomienie i zawiadomienie o przystąpieniu do robót określonych w PRG |  |
| Przeprowadzenie prac wiertniczych jednego otworu (200 m) pojedyncza sonda fi 45 mm - z wypełnieniem termocementem i instalacją przewodu PE 100 PN 16 fi 45x4,1; wypełnieniem wymiennika roztworem glikolu z inhibitorem korozji w tym test ciśnieniowy wymiennika |  |
| Sporządzenie dokumentacji powykonawczej  |  |
| badanie TRT (reakcja termiczna gruntu) |  |
| symulacja EED oraz innymi niezbędnymi pracami koniecznymi do określenia współczynnika przewodzenia gruntu **λ** |  |
| **RAZEM: zł netto** |  |