Załącznik nr 6 do SWZ

(Uwaga ! Oświadczenie jest przedmiotowym środkiem dowodowym i należy je złożyć wraz z ofertą)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANA DOSTAWA PRZYCZEPY SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), pod nazwą:

„Dostawa fabrycznie nowej przyczepy typu tandem do przewozu specjalistycznych maszyn”

Oświadczam, że oferowana w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę …………………………………………………………………………. przyczepa:

1. spełnia następujące parametry:
2. Przyczepa jest fabrycznie nowa, wyprodukowana została w 2020 lub w 2021 roku;
3. Typ przyczepy: tandem;
4. Ilość osi: 2;
5. Przyczepa jest dostosowana do transportu ładunków o masie w przedziale od 12 t do 15 t;
6. Konstrukcja przyczepy umożliwia poruszanie się z prędkością co najmniej: 40 km/h;
7. Typ zawieszenia: resorowe;
8. Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość od 4,00 do 4,60 m szerokość od 2,20 do 2,45 m;
9. Wysokość zaczepu od podłoża: od 0,20 do 1,00 m;
10. Maksymalna całkowita długość przyczepy: 6,80 m;
11. Opony dostosowane do poruszania się z prędkością 60 km/h z bieżnikiem szosowym;
12. wysokość ścian skrzyni: od 0,55 do 0,70 m

b) posiada wyposażenie dodatkowe, w tym:

- pneumatykę dwuobwodową

- zaczep dla drugiej przyczepy

- zaczep kulowy K80

- zaczep sworzniowy fi 40

- gniazdo pneumatyczne oraz elektryczne dla drugiej przyczepy

- instalację elektryczną 12/24 V

- oświetlenie LED

- nogę podporową manualną

- koło zapasowe oraz klucz do kół

- skrzynkę narzędziową

c) Ponadto:

1) przyczepa jest pozbawiona siłowników hydraulicznych (brak hydrauliki roboczej tj. bez wywrotu) oraz posiada możliwość demontowani ścian skrzyni ładunkowych skrzyni ładunkowej.

2) Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia przyczepy zamontowane zostały fabrycznie;

3) Udzielamy na dostawę przyczepy okresu gwarancji zgodnie z ofertą ( min. 24 miesięcy);

4) Zobowiązujemy się do wykonania każdorazowo napraw gwarancyjnych przyczepy bezpłatne w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia;

5) Zobowiązujemy się reagować na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak w ciągu 12 godzin;

6) Przeglądy gwarancyjne wykonane zostaną bezpłatne w okresie gwarancji, serwis gwarancyjny sprawowany będzie bezpośrednio przez wykonawcę.

d) Przyczepa posiada następujące dokumenty:

a) Certyfikat CE,

b) Gwarancje,

c) Instrukcje obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych,

d) Książka serwisowa w języku polskim,

e) dokumenty niezbędne do jej zarejestrowania.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) i adres wykonawcy |  |

|  |
| --- |
| Uwaga ! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty |