Miechów,………………… r.

**Umowa nr ………………….**

**Zawarta w dniu …………………………..w Miechowie pomiędzy:**

Nadleśnictwem Miechów, os. Kolejowe 54a 32-200 Miechów

Reprezentowanym przez:

Nadleśniczego Jana Karczmarskiego,

Zwanym dalej: **Zamawiającym**

**a**

Firmą …………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku zamówienia udzielonego Wykonawcy wyłączonego spod zakresu ustawy z 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1). Podstawa prawna – postępowanie ofertowe prowadzone na zasadach przewidzianych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)

§ 1

Przedmiot umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na ścince i pielęgnacji drzew niebezpiecznych w następujących lokalizacjach i zakresie prac:

**Leśnictwo Trąby**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Gatunek** | **Wydzielenie** | **Liczba drzew** | **Rodzaj użytku** | **Współrzędne** | **Opis zabiegu** | **Obwód na wys 130 cm** | **Stan zdrowotny** | **Pokrój drzewa** | **Utrudnienia** |
| Trąby | Dąb czerwony | 72-a | 1 | Ls | N50°25'31'' E20°07'51'' | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 58 | chory | rozgałęzione na wys. ok 2m jedna odnoga złamana, druga pochylona w kierunku drogi i ogrodzenia | droga, ogrodzenie |
| Trąby | Buk | 78B-f | ok. 8 | Ls | N50°24'28'' E20°06'07'' | pielęgnacja przycięcie zwisających gałęzi nad grodzeniem | - | zdrowy | rozgałęzione | Ogrodzenie cmentarza |

**Leśnictwo Tunel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Gatunek** | **Wydzielenie** | **Liczba drzew** | **Rodzaj użytku** | **Współrzędne** | **Opis zabiegu** | **Obwód na wys 130 cm** | **Stan zdrowotny** | **Pokrój drzewa** | **Utrudnienia** |
| Tunel | Buk | 106f | 1 | Ls | 50,4387866, 20,0090851 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 307 | zdrowy | mocno rozgałęzione | budynek mieszkalny |
| Tunel | Buk | 152b | 1 | Ls | 50,25491034, 19,58157174 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 301 | chory | mocno rozgałęzione, dwójka | budynek mieszkalny, droga i linia energetyczna |
| Tunel | Buk | 152b | 1 | Ls | 50,25506647, 19,58156583 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 160 | zdrowy | mocno rozgałęzione(do ucięcia odnoga) | budynek mieszkalny, droga i linia energetyczna |
| Tunel | Buk | 152b | 1 | Ls | 50,4316729, 19,9710837 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 144 | chory | mocno rozgałęzione | budynek mieszkalny, droga i linia energetyczna |
| Tunel | Buk | 152b | 1 | Ls | 50,431870, 19,971126 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 188 | chory | mocno rozgałęzione | budynek mieszkalny, droga i linia energetyczna |
| Tunel | Grab | 152b | 1 | Ls | 50,432040, 19,971113 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 126 | zdrowy | mocno rozgałęzione | budynek mieszkalny, droga i linia energetyczna |
| Tunel | Buk | 156a | 1 | Ls | 50,429574, 19,968373 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 154 | zdrowy | mocno rozgałęzione | linia energetyczna |

**Leśnictwo Sosnówka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Gatunek** | **Wydzielenie** | **Liczba drzew** | **Rodzaj użytku** | **Współrzędne** | **Opis zabiegu** | **Obwód na wys 130 cm** | **Stan zdrowotny** | **Pokrój drzewa** | **Utrudnienia** |
| Sosnówka | Kasztanowiec | 321 k | 1 | Ls | N 50°17'40'' E20°06'30'' | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 280 | Drzewo częściowo wypróchniałe | Mocno pochylone | Linia telefoniczna ,linie napięcia el budynek mieszkalny , droga powiatowa , ogrodzenia. |
| Sosnówka | Topola | 322 k | 1 | Ls | N 50°17'40'' E20°06'30'' | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 290 | Drzewo z zamierającą koroną | Mocno rozgałęzione | Linie napowietrzne, wąwóz , kapliczka ,kładka, droga powiatowa. |
| Sosnówka | Lipa | 323 k | 1 | Ls | N 50°17'40'' E20°06'30'' | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 180 | Drzewo z zamierającą koroną | Mocno rozgałęzione | Linie napowietrzne, wąwóz , kapliczka ,kładka, droga powiatowa. |
| Sosnówka | Jesion | 213 g | 3 | Ls | N 50°19'24'' E19°58'06'' | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 180 | Drzewo z zamierającą koroną | pochylone, rozgałęzione | Budynki, ogrodzenie |

**Leśnictwo Trzyciąż**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Gatunek** | **Wydzielenie** | **Liczba drzew** | **Rodzaj użytku** | **Współrzędne** | **Opis zabiegu** | **Obwód na wys 130 cm** | **Stan zdrowotny** | **Pokrój drzewa** | **Utrudnienia** |
| Trzyciąż | Dąb | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 162 | Zdrowy | Jednostronnie rozgałęziony | Ogrodzenie. Nachylenie na działkę sąsiadującą z dst- Wymaga obcięcia gałęzi na wysokości pow. 5m |
| Trzyciąż | Dąb | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 168 | Zdrowy | Jednostronnie rozgałęziony | Duże nachylenie nad ogrodzeniem posesji prywatnej- Usunięcie całego drzewa |
| Trzyciąż | Czereśnia | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 61 | Zdrowa | Rozgałęziona | Ogrodzenie. Naderwany system korzeniowy (Wymaga usunięcia przed usunięciem Db) |
| Trzyciąż | Czereśnia | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 103 | Zdrowa | Rozgałęziona | Naderwany system korzeniowy, duże nachylenie nad ogrodzeniem |
| Trzyciąż | Dąb | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 196 | Zdrowy | Rozgałęziona | Silnie Naderwany system korzeniowy z odsłonięciem karpiny, nachylenie nad ogrodzeniem prawie pod kątem 45° wisi na Jaworze |
| Trzyciąż | Jawor | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 88 | Zdrowy | Rozgałęziona | Nachylenie nad ogrodzeniem i wpiera się na nim przewrócony Db- Wszystko wisi nad ogrodzeniem prywatnym |
| Trzyciąż | Jawor | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 73 | Zdrowy | Rozgałęziona | Wisi nad ogrodzeniem |
| Trzyciąż | Wierzba | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 84 | Chora | Jednostronnie rozgałęziony | Konary wiszące nad ogrodzeniem zalecane przycięcie |
| Trzyciąż | Klon | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 74 | Zdrowy | Rozgałęziona | Konary wiszące nad ogrodzeniem (drzewo rośnie w kształcie łukowatym nad ogrodzeniem) zalecane przycięcie |
| Trzyciąż | Klon | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 90 | Zdrowy | Rozgałęziona | Konary wiszące nad ogrodzeniem (drzewo rośnie w kształcie łukowatym nad ogrodzeniem) zalecane przycięcie |
| Trzyciąż | Dąb | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 159 | Zdrowy | Silnie jednostronnie rozgałęziony | Konary rosnące nad ogrodzeniem- wymaga obcięcia gałęzi na wysokości pow. 5m |
| Trzyciąż | Czereśnia | 434a | 1 | Ls | X:268807,30 Y:555464,47 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 159 | Chora | Rozgałęziona | Zawieszona na So. Nad ogrodzeniem |
| Trzyciąż | Sosna | 325b | 1 | Ls | X:281047,88 Y:562673,94 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 139 | Zdrowa | Rozgałęziona | Linia energetyczna, pochylona nad drogą publiczną |
| Trzyciąż | Dąb | 325b | 1 | Ls | X:281047,88 Y:562673,94 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 214 | Zdrowy | Silnie rozgałęziony | Linia energetyczna, konary rosnące nad drogą publiczną |
| Trzyciąż | Dąb | 325b | 1 | Ls | X:281047,88 Y:562673,94 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 220 | Chory | Rozgałęziona | Nachylony nad drogą publiczną, widoczna zgnilizna wewnętrzna |
| Trzyciąż | Klon | 325b | 1 | Ls | X:281047,88 Y:562673,94 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 195 | Zdrowy | Rozgałęziona | Linia energetyczna, konary rosnące nad drogą publiczną |

**Leśnictwo Skała**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Gatunek** | **Wydzielenie** | **Liczba drzew** | **Rodzaj użytku** | **Współrzędne** | **Opis zabiegu** | **Obwód na wys. 130 cm** | **Stan zdrowotny** | **Pokrój drzewa** | **Utrudnienia** |
| Skała | Topola | 428-d | 4 | R | N50°17'20'' E19°51'18'' | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 260, 380, 345, 260 | zdrowe | rozgałęzione | linia napięcia, droga publiczna |
| Skała | Topola | 428f | 3 | S-R | N50°17'17'' E19°51'15'' | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 167, 235, 335 | zdrowe | rozgałęzione | droga publiczna |

**Leśnictwo Goszcza**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leśnictwo** | **Gatunek** | **Wydzielenie** | **Liczba drzew** | **Rodzaj użytku** | **Współrzędne** | **Opis zabiegu** | **Obwód na wys 130 cm** | **Stan zdrowotny** | **Pokrój drzewa** | **Utrudnienia** |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 204 | zdrowy | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 157 | chory | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 169 | zdrowy | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 153 | zdrowy | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 210 | zdrowy | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 144 | chory | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 201 | chory | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 154 | zdrowy | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 201 | chory | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 192 | zdrowy | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 110 | zdrowy | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 226 | chory | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | DB | 382f | 1 | Ls | 50.184816 20.042495 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 226 | zdrowy | mocno rozgałęzione, | budynki mieszkalne, skarpy, jary |
| Goszcza | Bk | 357a | 1 | Ls | 50.159921 20.159111 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 166 | chory | mocno rozgałęzione, | drogi, linie napięcia |
| Goszcza | Js | 392n | 1 | Ls | 50.156195 19.884892 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 195 | posusz, chory | mocno rozgałęzione, | drogi, linie napięcia |
| Goszcza | Ol | 392n | 1 | Ls | 50.156195 19.884892 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 100 | zdrowy | pojedyncza strzała | drogi, linie napięcia, telefoniczne |
| Goszcza | Ol | 392n | 1 | Ls | 50.156195 19.884892 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 53 | zdrowy | pojedyncza strzała | drogi, linie napięcia, telefoniczne |
| Goszcza | Ol | 392n | 1 | Ls | 50.156195 19.884892 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 53 | posusz | pojedyncza strzała | drogi, linie napięcia, telefoniczne |
| Goszcza | Ol | 392n | 1 | Ls | 50.156195 19.884892 | ścinka, uprzątnięcie (zrąbkowanie) | 69 | posusz | pojedyncza strzała | drogi, linie napięcia, telefoniczne |

§2

**Termin wykonania -** Strony ustalają termin realizacji zamówienia do 10.03.2023 r.

§3

**Obowiązki stron umowy**

**A Obowiązki Zamawiającego:**

1. Zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami.
2. Dokonanie wprowadzenia i odbioru wykonanych prac.
3. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

**B. Obowiązki Wykonawcy:**

1. Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych prac z najwyższą starannością, przepisami prawa, bhp i ppoż. oraz zaleceniami Zamawiającego.
2. Usunięciu drzew niebezpiecznych zgodnie z § 1.
3. Zapewnienie nadzoru w czasie realizacji prac .
4. Zabezpieczenie terenu prac pod względem bezpieczeństwa, w tym ppoż. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zaspokoi wszelkie roszczenia zgłaszane wobec Zamawiającego wskutek okoliczności wynikających z niniejszej umowy, a także wstąpi prawa Zamawiającego we wszelkich postępowaniach prowadzonych w związku z usługą wykonaną przez Wykonawcę.
5. Drewno pozyskane w ramach wycinki stanowić będzie własność Zamawiającego.
6. Zlecenie prac podwykonawcom dopuszczalne jest jedynie za uprzednią pisemną

zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności i tylko pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa wskazanych w ust. 4 powyżej. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne.

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi związane z wycinką drzew niebezpiecznych i zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z zachowaniem najwyższej staranności.
2. Wymagane jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniami przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia na okres obowiązywania niniejszej umowy. Kopia polisy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. Uprzątniecie terenu poprzez zrębkowanie pozostałości pościnkowych i pozostawienie ich na powierzchni prac do naturalnej mineralizacji.

§4

**Wynagrodzenie**

Wykonawcy Za wykonany przedmiot umowy strony ustaliły wynagrodzenie brutto w kwocie: ………………. (słownie: ……………………………………. zł i 00/100) łącznie z podatkiem VAT

§5

**Zasady wykonywania robót**

Prace winny być wykonywane przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zgodnie z zasadami i wiedzą z zakresu wycinki drzew niebezpiecznych i prac aorystycznych na wysokościach.

§6

**Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy**

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie złożonej faktury w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający zlecił bankowi realizację przelewu.
2. Fakturę należy wystawiać na nabywcę Nadleśnictwo Miechów, Os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów.
3. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT - NIP: 6590003415.
4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie statusu podatnika VAT, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany dla celów rozliczeń w ramach wykonania umowy na fakturze, będzie numerem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa - w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, (‘’biała lista podatników VAT‘’).

§7

**Odbiór robót**

1. Wykonawca zobowiązany jest być obecny przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru potwierdzonego przez Leśniczego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia o zakończeniu prac.
3. Za termin zakończenia prac uważać się będzie datę e-mailowego/telefonicznego zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę i potwierdzenia przez pracownika nadzorującego wykonanie prac pod warunkiem dokonania odbioru bezusterkowego. Gdy nie dojdzie do odbioru bezusterkowego i Wykonawca będzie usuwał wady czy wykonywał ponownie zlecone czynności, datą odbioru będzie data odbioru po usunięciu wad.
4. Do czynności odbiorowych Zamawiający upoważnia osoby: Leśniczego Leśnictwa Sosnówka Leszka Basę, Podleśniczego Leśnictwa Sosnówka Kazimierza Ziołowicza, Leśniczego Leśnictwa Goszcza Mariusza Sperę, Podleśniczego Leśnictwa Goszcza Mateusza Rogóża, Leśniczego Leśnictwa Skała Włodzimierza Michnowskiego, Podleśniczego Leśnictwa Skała Dawida Tatara, Leśniczego Leśnictwa Tunel Zbigniewa Kwietnia, Podleśniczego w Leśnictwie Tunel Krzysztofa Kwietnia, Leśniczego Leśnictwa Trąby Stanisława Steca, Podleśniczego Leśnictwa Trąby Piotra Reczkę, Leśniczego Leśnictwa Trzyciąż Janusza Hajdułę, Podleśniczego Leśnictwa Trzyciąż Łukasza Zawadzkiego oraz Starszego Specjalistę SL Ds. Zagospodarowania Lasu Mateusza Albrychta i Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i marketingu Roberta Michałowskiego
5. Wykonawca może wystawić fakturę dla Zamawiającego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru prac.

§8

**Odstąpienie od umowy.**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy o ile Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia w terminie 3 dni od daty podpisania umowy lub wykonuje prace w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności realizuje prace niedbale lub wykonuje je niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 8 ust 1 w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4,
3. za opóźnienie w oddaniu zleconego zakresu robót ponad termin określony w umowie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
4. za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia stosunku do terminu usunięcia wad określonego przez Zamawiającego.
5. za zaniechanie obowiązku utrzymywania w okresie obowiązywania umowy opłaconej polisy OC – w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
6. W przypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Kara umowna płatna będzie na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od wysłania wezwania Wykonawcy.
8. Zamawiający może potrącić naliczoną Wykonawcy karę umowną z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy (potrącenie umowne).
9. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

§10

Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie, lub w innym uzgodnionym terminie, ustalonym przez strony, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy przy rozliczeniu faktury. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

§11

**Postanowienia końcowe**

1. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie realizacji robót, przy odbiorze a także w okresie trwania gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.
2. O powstałych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego ich potwierdzenia i ustalenia terminu ich usunięcia.

§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy z zakresie zmiany terminu określonego w § 2.

§13

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Wszelkie sprawy mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

**Postanowienia dodatkowe**

1. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy ochronie danych osobowych, a co za tym idzie, nie wiąże się z  dostępem do zasobów informatycznych Nadleśnictwa Miechów.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.
5. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest integralną częścią umowy.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują Zamawiający i Wykonawca.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Zamawiającego Za Wykonawcę

Spis załączników:

1. Kopia polisy OC Wykonawcy.