Wołomin, 02.02.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.3.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Przebudowa DP Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 7:**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę rur kanalizacji deszczowej fi 600 PVC-U LITE SN8 na rury PP strukturalne karbowane SN8?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej zarówno z rur PVC jak i PP z zachowaniem wymaganej średnicy i sztywności obwodowej SN8.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur fi600 PVC-U litych, SN8 na rury fi600 PP lite?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

**Pytanie nr 9:**

Dzień dobry, wedle przesłanych pytań i odpowiedzi bardzo proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zrezygnował z realizacji prac związanych z doświetleniem ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z załączonym pierwotnie Formularzem Cenowym. W załączonych do odpowiedzi przedmiarach robót brak jest takowego przedmiaru który odpowiada Formularzowi Cenowemu branży elektrycznej, oświetlenie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnował z realizacji prac związanych z doświetleniem ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Formularz cenowy „FC\_Branza elektryczna\_dosw sciezki.xls” został zamieszczony 18.01.2024 r. w pliku „Dokumentacja.zip” i nie ulega zmianie.

**Pytanie nr 10:**

Jednym z kryterium oceny oferty jest „Cena za odkupienie frezowanego materiału mierzoną w tonach”. Prosimy o informację czy chodzi o ilość destruktu pozyskanego przy wykonywaniu jedynie dla przedmiotu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów pozycją frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Odpowiedź:

Kryterium oceny oferty dotyczy materiału uzyskanego z realizacji przedmiotu zamówienia. Pozycja „frezowanie nawierzchni bitumicznej” została ujęta w formularzu cenowym oraz w przedmiarze robót.

**Pytanie nr 11:**

W dziale 2.1. jest informacja o rozebraniu nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm w ilości jedynie 150m2. Poniżej wartość wywozu gruzu to 60m3, jednakże 150,0m2x 0,04 m daje 6m3. Prosimy o właściwe skorygowanie pozycji.

Odpowiedź:

Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi. Wycenę prac należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i wizji w terenie.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o wskazanie lokalizacji drzew do przesadzenia oraz podanie ich wymiarów w celu możliwości dokonania wyceny.

Odpowiedź:

Lokalizacja, gatunki jak i wymiary drzew są określone na rysunku PW\_Br. drogowa\_Rys.1\_PZT.pdf.

**Pytanie nr 13:**

Dot. dokumentacji przetargowej SWZ zał.Nr.1 OFERTA- zapis w załączniku nr.1 do SWZ Oferta pkt.4

4. Cena odkupienia jednej tony frezowanego materiału wynosi ………..\* zł brutto,

uważamy, iż powyższy zapis powoduje nierówną konkurencję i spostrzegane jest jako przywilej dla firm, które posiadają własną otaczarnię działając tym samym na niekorzyść pozostałych firm nie posiadających własnych otaczarni. Zwracamy się zatem o wykreślenie powyższego zapisu. Uważamy również, iż nie jest zgodny z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ i zmienia druk oferty.

**Pytanie nr 14:**

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zastosowania rur kanalizacyjnych. W udzielonej odpowiedzi na pytania z dnia 24.01.2024 roku informują Państwo o zastosowaniu rur fi 600 PVC-U Lite SN8. Po uzyskaniu informacji od producentów krajowych informujemy, że rury PVC-U są produkowane do średnicy DN500. Powyżej DN500 producenci produkują rury PP lite gładkie. Stąd nasze pytanie czy należy tutaj wycenić i zastosować rury PP DN600 lite gładkie SN8?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

**Pytanie nr 15:**

Czy zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Fieldorfa z ul. Lipińską?

Odpowiedź:

Nie. W obrębie skrzyżowania ul. Fieldorfa z ul. Lipińską należy wykonać sieci podziemne wg projektów branżowych dokumentacji projektowej przebudowy ul. Fieldorfa a także należy wykonać zmianę nawierzchni ścieżki rowerowej (po stronie nieparzystej) z nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną (ścieżka została wybudowana w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Fieldorfa z ul. Lipińską).

**Pytanie nr 16:**

Czy istnieje możliwość zmiany terminu osiągnięcia 5% zaawansowania z 30.03.2024 r. na 30.04.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu osiągnięcia 5% zaawansowania na 30.04.2024 r.

**Pytanie nr 17:**

Ze względu na wydłużone terminy uzyskiwania opinii czasowej organizacji ruchu czy jest możliwość zmiany terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do 60 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do 60 dni od daty podpisania umowy

**Pytanie nr 18:**

Projekt zakłada przesadzenie części drzew będących w kolizji z projektowaną infrastrukturą. Proszę o informację, czy drzewa zostały przygotowane do przesadzenia zgodnie z wytycznymi dendrologicznymi?

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie nr 19:**

Część drzew przewidzianych do przesadzenia znajduje się bezpośrednio lub w dużym zbliżeniu do istniejącej infrastruktury podziemnej. Bezpieczna dla drzew technologia z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zniszczenia w/w infrastruktury. Czy w przypadku drzew znajdujących się w bezpośrednim zbliżeniu do sieci należy przyjąć wycinkę czy przesadzenie?

Odpowiedź:

Zostanie to ustalone na etapie realizacji robót po ustaleniu lokalizacji drzewa w odniesieniu do infrastruktury podziemnej.

**Pytanie nr 20:**

Prosimy o informację, czy stabilizacja cementowa powinna być dowieziona jako gotowy produkt, czy istnieje możliwość wykonania stabilizacji na miejscu?

Odpowiedź:

Stabilizację cementową należy dowieźć jako gotowy produkt.

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o potwierdzenie warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej. Projekt zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm oraz warstwy ścieralnej z BA grubości 5 cm. Biorąc pod uwagę ruch samochodowy na zjazdach oraz mechaniczny sposób odśnieżania i zamiatania, prosimy o rozważenie zwiększenia grubości asfaltu o warstwę wiążącą

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek zamienny konstrukcji ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej. Zmianę należy uwzględnić w formularzach cenowych.

**Pytanie nr 22:**

Prosimy o informację jaki kolor kostki betonowej zastosować na zjazdach.

Odpowiedź:

Nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej należy wykonać z kostki typu Behaton kolor grafitowy.

**Pytanie nr 23:**

Prosimy o informację na jakiej zasadzie będzie odbywać się budowa w rejonie skrzyżowania Fieldorfa/Lipińska? Zgodnie z naszą wiedzą, skrzyżowanie jest objęte gwarancją. Czy zamawiający ustalił z gwarantem zasady wykonania prac w obrębie skrzyżowania?

Odpowiedź:

Ustalenie zasad wykonania prac w obrębie skrzyżowania leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 24:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji \*ath.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji \*.ath. Przedmiary jako dokumenty pomocnicze zostały zamieszczone w dniu 24.01.2024 r.

**Pytanie nr 25:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie opublikowanych przedmiarów robót o zawarcie dla poszczególnych pozycji podstawy do obliczania w postaci Katalogu Nakładów Rzeczowych.

Odpowiedź:

Podstawą do obliczenia poszczególnych pozycji stanowi dokumentacja projektowej z uwzględnieniem SST. Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi.

**Pytanie nr 26:**

Prosimy o informację dot. miejsc wskazanych na PW\_Br. drogowa\_Rys.1\_PZT opisane jako "lokalizacja miejsc nowych nasadzeń "czy dotyczą nowych nasadzeń czy przesadzenia już istniejących? Jeśli tak prosimy o przesłanie projektu / zestawienia dot. nasadzeń nowych/bądź do przesadzenia zawierających dokładne dane dot. rodzaju, ilości oraz wielkości nasadzeń do wykonania/przesadzenia.

Odpowiedź:

Określenie „lokalizacja miejsc nowych nasadzeń” w PW\_Br. drogowa\_Rys.1\_PZT dotyczy nowych nasadzeń. Zamawiający wykona nasadzenia na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu pod nowe nasadzenia poprzez wykonanie warstwy ziemi żyznej gr. 30 cm. Należy uwzględnić to w formularzach cenowych.

**Pytanie nr 27:**

Wnioskujemy również o przedłużenie terminu składania ofert do 12.02.2024.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin złożenia ofert na 07.02.2024 r.

**Pytanie nr 28:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące pozycji formularza cenowego - drogi nr 23 d.2.8.1 - rozebranie ogrodzenia.... Prosimy o wskazanie lokalizacji przedmiotowego ogrodzenia oraz udzielenie informacji czy zakres prac obejmuje tylko rozbiórkę czy również odtworzenie przedmiotowego ogrodzenia. Jeżeli odtworzenie to z jakich materiałów, nowych czy pochodzących z rozbiórki

Odpowiedź:

Lokalizacja ogrodzenia wskazana została w formularzu cenowym i w przedmiarze robót. Zakres prac obejmuje tylko rozbiórkę ogrodzenia.

**Pytanie nr 29:**

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr.5 z dn. 24.01.2024 zwracamy się z prośba o zamieszczenie dokumentacji przekroju konstrukcji istn. nawierzchni skrzyżowania ul. Fieldorfa z ul. Lipińską i ul. Sportową.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza dokumentację przebudowy skrzyżowania ul. Fieldorfa z ul. Lipińską.

**Pytanie nr 30:**

Proszę o udzielenie informacji w sprawie odrodzenia z przęseł stalowych do rozbiórki. przedmiar poz.23 d 2.8.1. w km 0+260 strona lewa. W załączonej dokumentacji wykonawczej na rys.1 PZT B.DROGOWA nie oznaczono ogrodzenia do rozbiórki. Prosimy o informacje czy opisane ogrodzenie należy rozebrać, oraz czy będzie ono do odbudowy? Jeśli tak prosimy o wskazanie materiału z jakiego ma zostać odbudowane.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 28.

**Pytanie nr 31:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzgodni/uzgodnił z wykonawcą przebudowy skrzyżowania ul. Fieldorfa z ul. Lipińską wejście w teren w celu budowy kanalizacji deszczowej D14 do D16 oraz D15 do D25?

Odpowiedź:

Ustalenie zasad wykonania prac w obrębie skrzyżowania leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 32:**

Jaki jest koszt przejęcia gwarancji w celu budowy kanalizacji w rejonie skrzyżowania ul. Fieldorfa z ul. Lipińską?

Odpowiedź:

Ustalenie kosztów przejęcia gwarancji w obrębie skrzyżowania leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 33:**

Prosimy o udostepnienie cennika kosztów zajęcia pasa w Powiecie Wołomińskim (chodnika, jezdni, trawnika itd.)

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy nieodpłatnie.

**Pytanie nr 34:**

W związku z koniecznością opracowania projektu czasowej organizacji ruchu: Czy Zamawiający dopuszcza pracę w godzinach nocnych?

Odpowiedź:

Ze względu na liczną zabudowę mieszkaniową, prace należy zorganizować w taki sposób, aby nie prowadzić robót w godzinach nocnych.

**Pytanie nr 35:**

W związku z koniecznością opracowania projektu czasowej organizacji ruchu: Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie całej szerokości ulicy na czas budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamknięcie całej szerokości ulicy w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Przy opracowaniu czasowej organizacji ruchu Wykonawca powinien uwzględnić organizację ruchu związaną z przebudową drogi wojewódzkiej DW634.

**Pytanie nr 36:**

Prosimy o podanie ilości linii autobusowych, które jeżdżą ul. Fieldorfa.

Odpowiedź:

Schemat linii autobusowych jest dostępny na stronie ZTM.

**Pytanie nr 37:**

Prosimy o podanie kosztów objazdu linii autobusowych. Po czyjej stronie są koszty objazdów autobusów i wykonania tymczasowych przystanków autobusowych (jeśli będą wymagane)?

Odpowiedź:

Koszty objazdu linii autobusowych i wykonania tymczasowych przystanków autobusowych (jeśli będą wymagane) leżą po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 38:**

Po czyjej stronie są koszty nadzoru gestorów sieci?

Odpowiedź:

Koszty nadzoru gestorów sieci leżą po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 39:**

Prosimy o udostępnienie decyzji na wycięcie drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza decyzję ZRID

**Pytanie nr 40:**

Prosimy o informacje po czyjej stronie jest opłata za wycięcie drzew.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ drzewa przeznaczone są do przesadzenia.

**Pytanie nr 41:**

Prosimy o informację, czy wycięte drzewa i krzaki kolidujące z jezdnia i infrastrukturą są do zagospodarowania przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 40.

**Pytanie nr 42:**

Czy tabliczki metalowe z informacją „Podział sieci” przeznaczone do zainstalowania na słupach dostarcza Zamawiający?

Odpowiedź:

Nie. Jest to zakres Wykonawcy.

**Pytanie nr 43:**

Prosimy o podanie kosztu wyłączenia linii o którym mówi projekt branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Koszt wyłączenia linii należy ustalić z właścicielem sieci.

**Pytanie nr 44:**

Czy Gmina Wołomin posiada działkę, którą mogłaby udostępnić na zaplecze budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, gdyż nie dysponuje gruntami stanowiącymi własność Gminy Wołomin.

**Pytanie nr 45:**

Jaki sposób weryfikacji czy przyłącze teletechniczne jest czynne jest wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Taki, który pozwoli Wykonawcy na ustalenie właściciela przyłącza.

**Pytanie nr 46:**

Czy w przypadku gdzie przyłącze teletechniczne jest nieczynne i Wykonawca, zgodnie z zapisami projektu teletechnicznego, będzie demontował kabel i nie wykonywał przełączenia, Zamawiający będzie wymagał od niego protokołu bądź innego pisemnego potwierdzenia? Jeśli tak to prosimy o informację jakiego?

Odpowiedź:

Tak, w przypadku gdy jest to wymagane prawem.

**Pytanie nr 47:**

Co należy zrobić z wymienianymi na nowe ramami i pokrywami istniejących studni kablowych?

Odpowiedź:

Elementy betonowe należy przewieźć na bazę WDP w Zagościńcu, ul. Asfaltową 1.

**Pytanie nr 48:**

Po czyjej stronie jest koszt zamknięcia zasuw przy przebudowywaniu przewodów wodociągowych?

Odpowiedź:

Koszt zamknięcia zasuw leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 49:**

Jeżeli koszt zamknięcia zasuw jest po stronie wykonawcy prosimy o podanie ceny za zamknięcie 1 zasuwy.

Odpowiedź:

Koszt zamknięcia zasuw należy ustalić z właścicielem sieci.

**Pytanie nr 50:**

Czy Zamawiający dopuszcza odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów zamiast rurek drenarskich zestawem pompowym?

Odpowiedź:

Wykopy należy odwodnić w taki sposób, aby nie miało to wpływu na pobliskie budynki i budowle.

**Pytanie nr 51:**

Czy Zamawiający dopuszcza zrzut wody z odwadniania wykopów do istniejących rowów melioracyjnych zamiast odwozu wozami asenizacyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zrzut wody do istniejących rowów melioracyjnych po uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych prawem pozwoleń na odprowadzenie wód do urządzeń wodnych.

**Pytanie nr 52:**

Prosimy o dokładne określenie zakresu „od – do” gdzie ma być zaprojektowane i wybudowane oświetlenie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wybudować oświetlenie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Przejazd do ul. 1ego Maja, tj. na odcinku planowanej przebudowy ul. Fieldorfa..

**Pytanie nr 53:**

W celu przyjęcia ceny za „zaprojektuj i wybuduj” prosimy o podanie głównych warunków dla proj. Oświetlenia ścieżki rowerowej i pieszo rowerowej.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować oświetlenie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Przejazd do ul. 1ego Maja, tj. na odcinku planowanej przebudowy ul. Fieldorfa. Dokumentacja projektowa doświetlenia ścieżki powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami.

Minimalne wymagania Zamawiającego to:

- klasa oświetlenia - P4,

- zaprojektowane oprawy oświetleniowe powinny posiadać  certyfikat ENEC i ENEC+, gniazdo NEMA, skuteczność świetlna oprawy min. 140lm/W,

- słupy o wys. 6 m, stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane,

- typ kabla - YAKY 4x35 mm2.

**Pytanie nr 54:**

Czy cena wykonania oświetlenia ścieżki rowerowej i pieszorowerowej, które będzie dopiero zaprojektowane będzie negocjowana z Zamawiającym po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektu?

Odpowiedź:

Nie

**Pytanie nr 55:**

Czy w przypadku gdyby przesadzane drzewa się nie przyjęły Wykonawca będzie obciążony kosztem usunięcia ich i zakupu wraz z posadzeniem nowych?

Odpowiedź:

Nie

**Pytanie nr 56:**

Czy Zamawiający dopuszcza nie odkupienie frezu przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 13.

**Pytanie nr 57:**

Czy Wykonawca może pobierać opłatę za udostępnienie Placu Budowy gestorom sieci, którzy zgłoszą chęć przebudowy urządzeń stanowiących ich własność jeżeli nie będzie to miało związku z trwającą budową?

Odpowiedź:

Nie

**Pytanie nr 58:**

Czy Wykonawca może odmówić udostępnienia Placu Budowy gestorom sieci, którzy zgłoszą chęć przebudowy urządzeń stanowiących ich własność jeżeli nie będzie to miało związku z trwającą budową?

Odpowiedź:

Nie

**Pytanie nr 59:**

Czy jeżeli Wykonawca nie może odmówić udostępnienia Placu Budowy gestorom sieci, którzy zgłoszą chęć przebudowy urządzeń stanowiących ich własność jeżeli nie będzie to miało związku z trwającą budową to Zamawiający przewiduje wydłużenie Wykonawcy terminu na realizację zadania?

Odpowiedź:

Możliwości zmiany terminu realizacji zadania są określone w SWZ.

**Pytanie nr 60:**

Prosimy o inf. czy nawierzchnia z kostki betonowej oraz granitowej istn. skrzyżowania po robotach kanalizacyjnych ma zostać odtworzona z materiału pochodzącego rozbiórki czy z nowego?

Odpowiedź:

Nawierzchnię należy odtworzyć z materiału pochodzącego z rozbiórki, ewentualnie z nowego w przypadku uszkodzenia przy rozbiórce.

**Pytanie nr 61:**

Jaki rodzaj asfaltów należy zastosować, drogowe czy polimery?

Odpowiedź:

Należy zastosować asfalt z dodatkiem polimerów.

**Pytanie nr 62:**

W udostępnionym formularzu cenowym branży teletechnicznej ostatnia kolumna jest opisana jako „wartość netto”. Czy nie powinna to być „wartość brutto”?

Odpowiedź:

Powinna być „wartość brutto”. Zamawiający załącza poprawiony Formularz cenowy.

**Pytanie nr 63:**

Zamawiający w dokumentacji przetargowej umieścił formularz cenowy oświetlenia ścieżki rowerowej i pieszo - rowerowej dotyczący zaprojektowania i wybudowania tego elementu infrastruktury drogowej. Jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia ten zakres prac nie jest wymieniony. Prosimy o wyjaśnienie czy prace projektowe i budowlane oświetlenia ścieżki rowerowej wchodzą w zakres tego zamówienia. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o program funkcjonalno - użytkowy dla sieci oświetlenia ścieżki rowerowej określający wymagania jakie ma spełnić ta sieć. Brak takich wytycznych powoduje, że złożone w postępowaniu oferty będą nieporównywalne ze względu na bardzo szerokie możliwości interpretacji terminu „oświetlenie ścieżki rowerowej”.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 53.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu