**Załącznik nr 1 do SWZ**

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do loco: 76-015 Manowo**,** ul. Cisowa 21 fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

1. rok produkcji nie wcześniej niż 2024
2. liczba miejsc w kabinie – minimum 5,
3. skrzynia biegów manualna
4. minimum 1 poduszka powietrzna dla kierowcy.
5. klimatyzacja
6. skrzynia ładunkowa aluminiowa otwierana na trzy strony o długości minimum 3550 mm, maksimum 3600 mm
7. dopuszczalna masa całkowita pojazdu minimalnie 3400 kg maksymalnie 3500 kg
8. pojemność skokowa silnika od 2151 cm 3 ,
9. moc silnika minimum160 KM
10. silnik Diesel spełniający normę EURO VI (przy zastosowaniu środka katalitycznego AdBlue)
11. tylna oś resorowana
12. Pojazd powinien posiadać na dachu lampy błyskowe (koguty) zamontowane na stałe – szt. 2
13. sygnalizator cofania
14. hak holowniczy
15. Opony wielosezonowe.
16. Zamawiający otrzyma:
    1. świadectwo homologacji kompletnego samochodu,
    2. instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,
    3. książkę przeglądów,
    4. apteczkę,
    5. trójkąt ostrzegawczy,
    6. gaśnicę ,
    7. zestaw kluczy(zestaw naprawczy)
    8. koło zapasowe pełnowymiarowe
17. Gwarancja
    1. na silnik i podzespoły mechaniczne podwozia – minimum 24 miesiące,
    2. na perforację nadwozia (kabiny) – minimum 36 miesięcy,
18. Wymaga się, aby w trakcie obowiązywania gwarancji okresowe przeglądy i konserwacje były wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, **bezpłatnie (w tym robocizna, materiały).** Przeglądy będą wykonywane w punkcie serwisowym wskazanym przez Wykonawcę.
19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego tj. Manowo ul. Cisowa 21
20. W trakcie trwania gwarancji awarie naprawiane będą w siedzibie Zamawiającego, w sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny samochód i dokonana naprawy we własnym serwisie.
21. W przypadku awarii w trakcie trwania gwarancji dojazd i naprawa do 48 godzin od dnia zgłoszenia. Jeśli awaria nie jest możliwa do usunięcia w terminie 48 h z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na inny termin usunięcia awarii.
22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w ilości nie mniejszej niż 10% ogólnej liczby pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.) używanych przy realizacji tego zamówienia.

**Uwaga: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewniania udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.**