**Załącznik nr 1 do SWZ**.

**Nr wew. postępowania 6/22.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nie używanego, nie regenerowanego, niebieżnikowanego, wolnego od wad fizycznych) ogumienia letniego do pojazdów służbowych będących na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

**Zadanie nr 1** – zakup i dostawa ogumienia letniego do motocykli i motorowerów

**KOD CPV – 34411200-3** – opony do motocykli

**Zadanie nr 2** – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowych

**KOD CPV – 34351100-**3 – opony do pojazdów silnikowych

**Zadanie nr 3** – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowo-terenowych i furgonów

**KOD CPV –34351100-3** – opony do pojazdów silnikowych

1. Miejscem dostawy ogumienia będą Stacje Obsługi KWP zs. Radomiu w:

* Radomiu przy ul. Energetyków 14,
* Płocku przy ul. Kilińskiego 8,
* Ostrołęce przy ul. Korczaka 16,
* Siedlcach przy ul. Starowiejska 66

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego adresu dostawy na obszarze działania Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

1. Zamawiający wymaga aby oferowane ogumienie posiadało świadectwo homologacji, odpowiednio do rodzaju, wydane zgodnie z:

* Regulaminem nr 75 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do motocykli i motorowerów – dotyczy zadania nr 1
* Regulaminem nr 30 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów silnikowych i ich przyczep – dotyczy zadania nr 2 i 3

1. Zamawiający wymaga aby dostarczane ogumienie posiadało odpowiednio:

a) datę produkcji nie wcześniejszą niż12 miesięcy licząc od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego,

b) oznaczenie potwierdzające, że ogumienie spełnia wszystkie obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa (symbol DOT lub równoważny świadczący, że opony spełniają bądź przewyższają normy bezpieczeństwa),

c) muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe odpowiednich norm PN-EN,

d) naklejkę umieszczoną na bieżniku zwierającą klasyfikację parametrów opon dla zadania nr 2 i 3   
zgodnie z:

* załącznikiem nr I i II - *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja2020r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywności paliwowej i innych parametrów*lub
* załącznikiem nr I i II *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów*

1. Spełniało wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022 z późn.zm. ).
2. Zamawiający wymaga aby oferowane opony były testowane w laboratoriach krajów państw członkowskich UE ,zgodnie z regulaminem EKG ONZ i spełniały następujące parametry:

**Dla Zadania nr 1** – opony posiadały homologację wydaną zgodnie z Regulaminem nr 75 EKG OZN oraz posiadały oznaczenie symbolem potwierdzającym, że opony spełniają wszystkie obowiązujące normy   
w zakresie bezpieczeństwa (symbol DOT lub równoważny). Wykonawca na potwierdzenie tego faktu musi złożyć stosowne oświadczenie. **Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.**

**Dla Zadania nr 2** – opony posiadały homologację wydaną zgodnie z Regulaminem nr 30 EKG ONZ oraz posiadały oznaczenie symbolem potwierdzającym, że opony spełniają wszystkie obowiązujące normy   
w zakresie bezpieczeństwa (symbol DOT lub równoważny). Wykonawca na potwierdzenie tego faktu musi złożyć stosowne oświadczenie. Opony o:

* **efektywności paliwowej (opór toczenia) klasa minimum B**

oraz

* **przyczepności na mokrej nawierzchni klasa minimum B**.

Poziom hałasu zewnętrznego dla opon nie może być większy niż **72dB**. **Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.** Dla każdej zaproponowanej opony Wykonawca przedstawi etykiety zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej   
i innych parametrów lub zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. Etykiety muszą być ponumerowane i ułożone kolejno zgodnie z pozycjami wykazu asortymentowo – ilościowego.

**Dla Zadania nr 3** - opony posiadały homologację wydaną zgodnie z Regulaminem nr 30 EKG ONZ oraz posiadały oznaczenie symbolem potwierdzającym, że opony spełniają wszystkie obowiązujące normy   
w zakresie bezpieczeństwa (symbol DOT lub równoważny). Wykonawca na potwierdzenie tego faktu musi złożyć stosowne oświadczenie. Opony o:

* **efektywności paliwowej (opór toczenia) klasa minimum E**

oraz

* **przyczepności na mokrej nawierzchni klasa minimum E**.

Poziom hałasu zewnętrznego dla opon nie może być większy niż **72dB**. **Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.** Dla każdej zaproponowanej opony Wykonawca przedstawi etykiety zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej   
i innych parametrów lub zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. Etykiety muszą być ponumerowane i ułożone kolejno zgodnie z pozycjami wykazu asortymentowo – ilościowego.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentu homologacji w języku polskim. Jeżeli dokument ten jest wystawiony w języku obcym należy przedłożyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby dokument homologacji był aktualny w okresie obowiązywania umowy.
2. W przypadku, gdy dostarczony dokument, o którym mowa w pkt. 7 utraci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności pierwotnie dostarczonego dokumentu.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru (raz na kwartał)   
   i przetworzeniu na własny koszt zużytego ogumienia zgodnie z obowiązującymi przepisami   
   o gospodarowaniu odpadami. Ilość zużytego ogumienia odebranego przez Wykonawcę nie przekroczy ilości ogumienia zamówionego przez Zamawiającego w ramach umowy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić co najmniej **24 miesięcznej gwarancji** na dostarczane ogumienie liczonej od dnia jego dostarczenia do Zamawiającego jednak nie krótszej niż gwarancja producenta.
5. Dostawy będą odbywały się cyklicznie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, w zależności od potrzeb warsztatowych.