|  |
| --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia: Dymomierz wraz z jednostką sterującą (laptop) oraz drukarką bezprzewodową (1 kpl.)** |
| **L.p.** | **Nazwa elementu** | **Opis** |
| 1 | Dymomierz | 1. Zakres pomiaru zadymienia: 0 ÷ 99 %;
2. Dokładność pomiaru: 1 %;
3. Rozdzielczość: 1 %;
4. Warunki pracy:
* Temperatura otoczenia: 5 ÷ 40 °C;
* Ciśnienie atmosferyczne: 1013 ± 60 hPa;
* Wilgotność względna: < 90 %;
1. Wykonywanie pomiarów bez konieczności mierzenia prędkości obrotowej silnika oraz temperatury oleju;
2. Zasilanie akumulatorowe;
3. Łączność bezprzewodowa z jednostką sterującą;
4. Możliwość zasilania z gniazda samochodowego 12V;
 |
| 2 | Jednostka sterująca (laptop) | 1. Jednostka skonfigurowana z pozostałymi elementami zestawu, konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości.
2. Laptop Lenovo ThinkPad serii L;
3. System operacyjny Windows 10Pro;
4. Przekątna ekranu 15,6”;
5. Dysk SSD min. 240GB;
6. Pamięć RAM min. 4GB;
 |
| 3 | Dodatkowa sonda wertykalna | Przeznaczona do badania aut ciężarowych i ciągników rolniczych z pionową rurą wydechową. |
| 4 | Skrzynia transportowa | Przystosowana do transportu zestawu, zabezpieczająca przed dostępem wilgoci i pyłu. |
| 5 | Drukarka | Bezprzewodowa, akumulatorowa, skonfigurowana z urządzeniem, do wydruku wyników pomiaru. |
| 6 | Oprogramowanie | Zainstalowane i skonfigurowane na jednostce sterującej, z dożywotnią, bezpłatną aktualizacją. |
| 7 | Szkolenie | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dymomierza w terminie maksymalnie 3 miesięcy od daty dostarczenia urządzenia, na terenie siedziby Zamawiającego. |
| **8** | **Gwarancja** | **min. 24 miesiące** |
| **9** | **Termin dostawy** | **do dnia 23.12.2019 r.** |

**Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej kartę katalogową oferowanego urządzenia, które spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.**