|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia: Dymomierz wraz z jednostką sterującą (laptop) oraz drukarką bezprzewodową (1 kpl.)** | | |
| **L.p.** | **Nazwa elementu** | **Opis** |
| 1 | Dymomierz | 1. Zakres pomiaru zadymienia: 0 ÷ 99 %; 2. Dokładność pomiaru: 1 %; 3. Rozdzielczość: 1 %; 4. Warunki pracy:  * Temperatura otoczenia: 5 ÷ 40 °C; * Ciśnienie atmosferyczne: 1013 ± 60 hPa; * Wilgotność względna: < 90 %;  1. Wykonywanie pomiarów bez konieczności mierzenia prędkości obrotowej silnika oraz temperatury oleju; 2. Zasilanie akumulatorowe; 3. Łączność bezprzewodowa z jednostką sterującą; 4. Możliwość zasilania z gniazda samochodowego 12V; |
| 2 | Jednostka sterująca (laptop) | 1. Jednostka skonfigurowana z pozostałymi elementami zestawu, konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości. 2. Laptop Lenovo ThinkPad serii L; 3. System operacyjny Windows 10Pro; 4. Przekątna ekranu 15,6”; 5. Dysk SSD min. 240GB; 6. Pamięć RAM min. 4GB; |
| 3 | Dodatkowa sonda wertykalna | Przeznaczona do badania aut ciężarowych i ciągników rolniczych z pionową rurą wydechową. |
| 4 | Skrzynia transportowa | Przystosowana do transportu zestawu, zabezpieczająca przed dostępem wilgoci i pyłu. |
| 5 | Drukarka | Bezprzewodowa, akumulatorowa, skonfigurowana z urządzeniem, do wydruku wyników pomiaru. |
| 6 | Oprogramowanie | Zainstalowane i skonfigurowane na jednostce sterującej, z dożywotnią, bezpłatną aktualizacją. |
| 7 | Szkolenie | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dymomierza w terminie maksymalnie 3 miesięcy od daty dostarczenia urządzenia, na terenie siedziby Zamawiającego. |
| **8** | **Gwarancja** | **min. 24 miesiące** |
| **9** | **Termin dostawy** | **do dnia 23.12.2019 r.** |

**Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej kartę katalogową oferowanego urządzenia, które spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.**