***Kosztorys ofertowy***

***Oświetlenie dróg dojazdowych Szpital w Sandomierzu***

*Zamawiający:* ***Powiat Sandomierski, ul. Mickiewicza 34; 27-600 Sandomierz***

***Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………..***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena** | **Wartość** |
| **zł** | **zł** |
|  | **(5 x 6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** |  | **Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe** | | | | |
| 1 | KNNR-W 9 1001-09 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg | szt. | 54,0 |  |  |
| 2 | KNNR-W 9 1002-07 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt. | 50,0 |  |  |
| 3 | KNNR-W 9 1002-07 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt. | 4,0 |  |  |
| 4 | KNNR-W 9 1007-04 | Demontaż tablic bezpiecznikowych wnękowych oświetleniowych | szt. | 1,0 |  |  |
| **2** |  | **Montaż instalacji oświetleniowej** | | | | |
| 5 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 432,0 |  |  |
| 6 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 1350,0 |  |  |
| 7 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm | m | 330,0 |  |  |
| 8 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kable YAKXS 4x25 | m | 1720,0 |  |  |
| 9 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kable YAKXS 4x25 | m | 330,0 |  |  |
| 10 | KNNR 5 0605-01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu I-II | m | 1450,00 |  |  |
| 11 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 432,0 |  |  |
| 12 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 4,0 |  |  |
| 13 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt. | 50,0 |  |  |
| 14 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie wysięgniki rurowe pojedyncze | szt. | 36,0 |  |  |
| 15 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie wysięgniki rurowe podwójne | szt. | 13,0 |  |  |
| 16 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie wysięgniki rurowe potrójne | szt. | 1,0 |  |  |
| 17 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 65,0 |  |  |
| 18 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 4,0 |  |  |
| 19 | KNNR 5 0404-02 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg | szt. | 1,0 |  |  |

Razem [netto]: …………………………..

Podatek VAT: ……………………………..

Razem brutto: ……………………………