**……………………………………….**

**……………………………………….**

**……………………………………….**

 (Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1

do SWZ

OR-VIII.272.57.2023.MM

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę dwóch samochodów osobowych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do Starostwa Powiatowego w Sokółce**

**!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** **parametrów** | **Wymagania** **Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Przedmiot umowy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, nie poddawany wcześniej jakimkolwiek naprawom, nie wykorzystywany do pokazów i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mogą do niego mieć praw osoby trzecie, nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia, | należy podać producenta, typ, model pojazdu  |  |
|  | Przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie | wymagane |  |
|  | Rok produkcji - 2023 | wymagane |  |
|  | Liczba miejsc  | 5 |  |
|  | Typ nadwozia:  | 5-drzwiowe |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t | wymagane |  |
|  | Układ hybrydowy (spalinowo – elektryczny) | wymagane |  |
|  | Silnik spalinowy o min. pojemności 1300 cm3 + silnik elektryczny min. 12 KM | należy podać pojemność silnika |  |
|  | Długość minimum 4100 mm | należy podać długość |  |
|  | Szerokość minimum 1700 mm (bez lusterek) | należy podać szerokość |  |
|  | Prześwit minimum 170 mm | należy podać prześwit |  |
|  | Maksymalna moc silnika minimum 120 KM | należy podać moc w KM |  |
|  | Norma emisji spalin - minimum EURO 6  | należy podać normę emisji spalin |  |
|  | Skrzynia biegów minimum 6-stopniowa manualna/automatyczna |  należy podać rodzaj skrzyni biegów i ilość biegów |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 45l | należy podać pojemność zbiornika paliwa |  |
|  | Zużycie paliwa wg WLTP w cyklu wysokim nie więcej niż 5,00 l/100 km | należy podać zużycie paliwa |  |
|  | Hamulce przednie i tylne tarczowe | wymagane |  |
|  | Płyta stalowa pod silnik | wymagane |  |
|  | Tempomat  | wymagane |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i zestawu głośnomówiącego i tempomatu | wymagane |  |
|  | Kompletne koła letnie na aluminiowych felgach min. 16” – 4 szt. | należy wskazać producenta i szerokość, wysokość profilu, średnicę felgi, typ opony, indeks nośności oraz prędkości. |  |
|  | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe z obręczą stalową  | wymagane |  |
|  | Kompletne koła zimowe na stalowych felgach min. 16” – 4 szt. | należy wskazać producenta i szerokość, wysokość profilu, średnicę felgi, typ opony, indeks nośności oraz prędkości. |  |
|  | Czołowe poduszki powietrzne min. 2 poduszki - dla kierowcy i pasażera, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne  | należy podać ilość i rozmieszczenie poduszek powietrznych |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy  | wymagane |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | wymagane |  |
|  | System kontroli trakcji | wymagane |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia w oponach | wymagane |  |
|  | Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach  | wymagane |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | wymagane |  |
|  | Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | wymagane |  |
|  | Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy  | wymagane |  |
|  | Reflektory LED  | wymagane |  |
|  | Światła do jazdy dziennej LED | wymagane |  |
|  | Tylne lampy LED | wymagane |  |
|  | Przednie i tylne światła przeciwmgłowe | wymagane |  |
|  | Oświetlenie kabiny i bagażnika | wymagane |  |
|  | Dodatkowe światło stop | wymagane |  |
|  | Dywaniki gumowe 4 szt. | wymagane |  |
|  | Immobilizer | wymagane |  |
|  | Nakładki ochronne na progi drzwi 4 szt. | wymagane |  |
|  | Kamera cofania  | wymagane |  |
|  | Listwy boczne na drzwiach komplet na lewą i prawą stronę | wymagane |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek (kluczyk z pilotem)  | wymagane |  |
|  | System multimedialny z ekranem dotykowym z min. 4 szt. głośnikami szerokopasmowymi | wymagane |  |
|  | Min. 2 gniazda 12V – w tym jedno przy kierowcy  | wymagane |  |
|  | Gniazdo USB | wymagane |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna  | wymagane |  |
|  | Funkcja automatycznego włączania wycieraczek | wymagane |  |
|  | Szyby atermiczne  | wymagane  |  |
|  | Ogrzewana tylna szyba | wymagane |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | wymagane |  |
|  | Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu  | wymagane |  |
|  | Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości 3 szt. | wymagane |  |
|  | Apteczka doraźnej pomocy | wymagane |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji | wymagane |  |
|  | Gaśnica | wymagane |  |

Samochód musi posiadać świadectwo homologacji.

Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu dokumenty w formie papierowej:

1) świadectwo homologacji pojazdu bazowego,

2) instrukcję obsługi samochodu i instrukcje obsługi innych urządzeń dostarczonych wraz z samochodem - w języku polskim,

3) książkę serwisową samochodu (jeżeli występuje w formie papierowej);

4) książkę gwarancyjną wraz wykazem ASO;

Pomimo tego, że samochód nabywany jest jako wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, nie wymaga dodatkowego wyposażenia uwzględniającego potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Niniejszy dokument należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.