|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Ilość | Parametry  Konfiguracja sprzętowa  / wymagania minimalne / |
| **1** | **2** | **3** |
| Drukarka laserowa monochromatyczna - wielofunkcyjna | 6 sztuk | * Technologia druku: laserowa * Rodzaj druku: monochromatyczny * Rozdzielczość: min. 1200 x 1200 dpi (drukowanie),   600 x 600 dpi (skanowanie)   * Format wydruku: A4 * Prędkość druku: min. 45 stron A4 na minutę * Czas wydruku pierwszej strony: maksymalnie 6 sekund * Emulacje: PCL 6, PCL 5e, PostScript3 * Złącza: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT * Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11 * Podajniki papieru: 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80 g/m2, 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m2. * Odbiornik papieru: 250 arkuszy A4 80 g/m2 * Technologia: Rozdzielność bębna i tonera * Wydruk dwustronny: Automatyczny * Procesor minimum: dual core 1400 MHz * Pamięć RAM zainstalowana: 512 MB * Skanowanie: dwustronne   Typy plików: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A- 1a/b, PDF/A-2a/b/u, szyfrowany PDF, kompresowany PDF  Funkcje: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD   * Obciążalność miesięczna: min. 150 000 stron A4 w miesiącu * Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). * Urządzenie powinno mieć w standardzie toner startowy na min. 6 000 wydruków. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na minimum 12 000 wydruków. * Dodatkowo toner pełnowartościowy o wydajności 12 500 wydruków. * Bębny pozwalające na wydrukowanie 250 000 wydruków. * Materiały eksploatacyjne: tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek. * Gwarancja – 24 miesiące * Certyfikaty: TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 lub równoważny. |