**Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 3**

**Kaniule peryferyjne w powłoce bioaktywnej, przeznaczone do długich krążeń wraz z zestawem do wprowadzania o parametrach:**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
|  | Kaniule tętnicze – 5 szt. z zestawem do wprowadzania metodą Seldingera |  |
|  | Kaniula tętnicza udowa do prowadzenia ECMO  rozmiar 10Fr  konektor 3/8cala  powłoka REVAS |  |