**Opis minimalnych wymagań technicznych niszczarki:**

* **Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące wykonane z jednego elementu stali, separatory metalowe;**
* **Silnik indukcyjny o mocy min. 500 W, przystosowany do pracy ciągłej przez minimum 8 godzin;**
* Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1;
* Ilość jednorazowo ciętych kartek A4/80g. – min.15;
* Rodzaj cięcia – ścinki;
* Szerokość szczeliny wejściowej min. 240 mm;
* Szczelina wejściowa zabezpieczona klapką lub osłoną bezpieczeństwa na całej szerokości wejścia;
* Niszczenie kart plastikowych, płyt CD/DVD, dokumentów z zszywkami i spinaczami;
* Szybkość cięcia min. 60 mm/sek.;
* Głośność max 58 dB;
* Automatyczny oraz ręczny rewers w przypadku zakleszczenia papieru;
* Automatyczny start/stop za pomocą fotokomórki;
* System termicznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia;
* Kosz plastikowy bez konieczności używania worków o pojemności min. 30 L, wyjmowany z obudowy; obudowa kosza pyłoszczelna;
* **Gwarancja min. 36 miesięcy na urządzenie;**
* **Gwarancja dożywotnia na wałki tnące;**
* **Bardzo proszę o podanie marki i modelu zaproponowanej niszczarki w komentarzu do oferty.**