*Załącznik nr 1 a do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SPECYFIKACJA ASORTYMENTU**

**Zakup i dostawa wyposażenia i doposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie, pracowni gastronomiczno-kelnerskiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie oraz pracowni gastronomiczno-cukierniczej w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Szkoła** | **Minimalne dane techniczne wymagane przez Zamawiającego** |
| **Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie** | **1. Kuchnia elektryczna – 6 sztuk**Kuchnia elektryczna o następujących parametrach: płyty okrągłe, 4 sztuki. Wymiary: szerokość: 800mm, głębokość: 700mm, wysokość: od 850mm do 900mm, zasilanie elektryczne od 230V. Drzwi piekarnika z szybą lub bez. Moc całkowita – od 13,4kW do 13,7kW. Moc piekarnika – od 2,65kW do 3,1kW. Zamówienie obejmuje montaż. Produkty muszą być nowe, nieużywane.  |
| **2. Okap przyścienny – 6 sztuk**Okap przyścienny skośny o wymiarach: szerokość 1100mm, głębokość 900mm, wysokość od 400mm do 450mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Z wentylatorem. Z króćcem przyłączeniowym. Zamówienie obejmuje montaż. Produkty muszą być nowe, nieużywane.  |
| **3. Piec konwekcyjno-parowy z podstawą - 1 sztuka**Piec z okapem i podstawą. Z oświetleniem. Moc - od 9,9kW do 17kW. Napięcie - 400V. Możliwość pracy w zakresie od 30°C do 260°C. Waga: od 85kg do 125kg. Przeszklone drzwi. Układ prowadnic Gastro Norm. Odległość między prowadnicami: od 67mm do 80mm. Wsad: od 6 do 11 pojemników Gastro Norm. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej. Okap - zasilanie 230V. Zamawiający dopuszcza okap kompatybilny/połączony z piecem. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
| **4. Zmywarka uniwersalna – 1 sztuka**Zmywarka o wymiarach: wysokość: od 800mm do 850mm, głębokość: od 600 do 680mm, szerokość: od 565mm do 600mm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Czas trwania cyklu 60, 120, 180 lub 600 s. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
| **5. Szafa chłodnicza 2 drzwiowa – 1 sztuka**Szafa chłodnicza wykonana ze stali nierdzewnej. Dwudrzwiowa. Z sześcioma półkami. Wewnątrz szafy oświetlenie. Wymiary: szerokość od 1314mm do 1480mm, głębokość od 810mm do 845mm, wysokość od 2000mm do 2230mm. Pojemność: od 900l do 1320l. Moc - od 400W do 800W. Napięcie - 230V. Funkcja automatycznego odszraniania. Zakres temperatur: od -2°C do +8°C. Wyposażona w elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury. Regulowane nóżki. Produkt musi być nowy, nieużywany.  |
| **6. Agregat do komory chłodniczej – 1 sztuka**Agregat o następujących parametrach: zasilanie - 230V, moc: od 0,75kW do 1,1kW. Zakres temperatur: - od -5°C od +5°C. Zamówienie obejmuje montaż, przyłączenie/podłączenie. Produkt musi być nowy, nieużywany.  |
| **7. Lampa owadobójcza – 2 sztuki**Lampa UV owadobójcza do zwalczania owadów latających. Wymiary: długość od 390mm do 650mm, szerokość od 65mm do 100mm, wysokość od 260mm do 320mm. Zasilanie elektryczne 230V. Lampa z uchwytem łańcuchowym. Produkty muszą być nowe, nieużywane. |
| **8. Umywalka zabudowana – 1 sztuka**Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość 400mm, głębokość od 330mm do 400mm, wysokość od 225mm do 570mm. W zestawie kran. Uruchamiana kolanem lub bezdotykowa. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
|  | **9.Trzon kuchenny indukcyjny z piekarnikiem – 3 sztuki**Kuchnia wolnostojąca. Czterostrefowa płyta indukcyjna. Sterowanie za pomocą pokręteł. Wymiary: szerokość 600mm, głębokość 600mm, wysokość 850mm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Z termoobiegiem. Napięcie: od 230V do 400V. Pojemność: od 70l do 77l. Minimalna liczba funkcji: 6. Klasa energetyczna A. Tzw. zimne drzwi piekarnika. Zamówienie obejmuje montaż. Produkty muszą być nowe, nie używane. |
| **Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie** | **10. Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania - 1 sztuka**Zmywarka o wymiarach: wysokość od 1505mm do 1830mm, głębokość - 880mm, szerokość - 750mm. Napięcie 400V. Moc elektryczna: od 8,6kW do 11,42kW. Wykonana ze stali nierdzewnej. Z pompą spustową/zrzutową. Zużycie wody – od 2 do 3l/cykl. Z wyświetlaczem. Z nóżkami regulowanymi. W komplecie kosz uniwersalny na szkoło, kosz na talerze i sztućce. Dozownik płynu nabłyszczającego. Funkcja myjąca komorę zmywarki. Zamówienie obejmuje montaż. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **11. Rozdrabniacz odpadów organicznych - 1 sztuka**Rozdrabniacz o wymiarach: wysokość od 312mm do 344mm, średnica od 205mm do 234mm. Moc od 0,4kW do 0,75kW. Napięcie: 230 V. Z możliwością montażu do stołu pod rozdrabniacz z otworem o średnicy 90mm. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **12. Ekspres do kawy ciśnieniowy dwu grupowy** – **1 sztuka**Profesjonalny ekspres ciśnieniowy. Wymiary: szerokość od 580mm do 802mm, wysokość od 523mm do 560mm. Moc od 3,3kW do 7Kw. Napięcie od 230V do 400V. Ekspres z miejscem na filiżanki. Minimalna pojemność zbiornika na wodę 4,5l – do maksymalnie 14L. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **13. Piec konwekcyjno – parowy - 2 sztuki**Piec o wymiarach: szerokość od 777mm do 920mm, długość od 515mm do 834mm, wysokość od 843mm do 1100mm. Napięcie 400V. Moc elektryczna od 9,9kW do 18,5kW. Z wyświetlaczem. Dostosowany do pojemników Gastro Norm, 10GN. Zamówienie obejmuje montaż. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **14. Blender elektryczny barowy – 1 sztuka**Blender o pojemności od 1,4l do 2,5l. Napięcie 230V. Moc całkowita: od 1,5kW do 1,68kW. Wymiary: wysokość od 445mm do 547mm, szerokość od 205mm do 258mm. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **15. Cyrkulator do gotowania sous vide - 1 sztuka**Cyrkulator zanurzeniowy o wymiarach: długość od 116mm do 160mm, szerokość od 100mm do 128mm, wysokość od 330mm do 360mm. Wykonany ze stali nierdzewnej/poliamidu. Parametry techniczne: moc całkowita: od 1,3kW do 1,6kW, napięcie: 230V, temperatura minimalna od 5°C, temperatura maksymalna w przedziale od 95°C do 99°C. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **16. Szafa chłodnicza - 1 sztuka**Szafa chłodnicza o wymiarach: szerokość od 653mm do 680mm, głębokość od 810mm do 842mm, wysokość od 2000mm do 2040mm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność: od 537l do 610l. Zakres temperatur: od -2°C +8°C. Z wyświetlaczem. Automatyczne odszranianie. Samozamykające się drzwi. Zamówienie obejmuje montaż, przyłączenie/podłączenie. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **17. Okap duży z oświetleniem + wentylacja - 1 sztuka**Okap centralny wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary: długość: 2800mm, szerokość 1800mm, wysokość 450mm. Zapis „+ wentylacja” oznacza możliwość podłączenia okapu do wentylacji. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie** | **18. Umywalka ze stali nierdzewnej – 1 sztuka**Umywalka jednokomorowa wykonana ze stali nierdzewnej, z kranem. W zestawie elementy do podłączenia. Wymiary: szerokość 400-450mm, głębokość/wysokość 250 - 330mm. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
| **19. Bateria prysznicowa – 3 sztuki**Bateria z wyciąganą wylewką. Otwór montażowy od 33mm do 35mm. Produkty muszą być nowe, nieużywane. |