
**ŻALUZJA PIONOWA:**

* Ilość: **1 szt**.
* Wymiary: **szer. 185** cm, **wys. 200** cm.
* Sposób montażu – inwazyjny, **we wnęce** **okiennej**.
* Kolor profilu: **biały**.
* Materiał wykonania profilu: **aluminium**.
* Lamele:
  + wzór – gładkie, jednokolorowe,
  + materiał – tkanina,
  + kolor – szary,
  + poziom zaciemnienia – wysoki,
  + prześwitywanie – brak,
  + szer. lameli: standardowe 127 mm.
* Strona sterowania: lewa.
* Sposób zwijania żaluzji: z lewej do prawej.
* Mechanizm: sznurkowo – koralikowy.
* Obciążnik sznurka: tak.
* Obciążnik lameli: tak.

Model poglądowy + sposób zwijania verticali.

****