**Załącznik nr 3**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań polegających na budowie chodnika na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żelisławice - budowa chodnika,
3. **Zakres rzeczowy zamówienia:**

Zadanie 1 – **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "****Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika".**

**Zakres zamówienia:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika**”.

• Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Wola Wiśniowa od działki ew. nr 487 (droga do Nieznanowic)do działki ew. 495/7 (ostatnia zabudowana posesja). Mapa poglądowa w załączeniu. Chodnik należy zaprojektować po lewej stronie drogi.

• Długość odcinka około 200 mb

• Kategoria dróg – powiatowa

• Klasa drogi – Z

• Kategoria ruchu – KR2

• Typ przekroju drogi – drogowy

• **Termin wykonania: 8 miesięcy od podpisania umowy**

Zadanie 2 – **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żelisławice - budowa chodnika.**

**Zakres zamówienia:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żelisławice - budowa chodnika**”.

• Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości

Żelisławice od działki ew. nr 895 (droga gminna) do działki ew. nr 613/5 (ostatnia zabudowana posesja). Mapka poglądowa w załączeniu. Chodnik należy zaprojektować po prawej stronie drogi.

• Długość odcinka około 730 mb

• Kategoria dróg – powiatowa

• Klasa drogi – L

• Kategoria ruchu – KR2

• Typ przekroju drogi – drogowy.

• **Termin wykonania: 8 miesięcy od podpisania umowy**

1.W ramach opracowania należy wykonać:

a) projekt budowlany i wykonawczy – 3 egz.

b) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

c) przedmiar robót i kosztorys ofertowy – 1 egz.

d) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz.

Dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku USB.

1. Obowiązki wykonawcy:

* uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń itp. pozwalających na realizację inwestycji (m.in. pozwolenie wodnoprawne – jeżeli zajdzie taka potrzeba, pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót).
* wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla danego odcinka drogi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uzyskanymi uzgodnieniami. Projekt powinien obejmować wykonanie chodnika dla pieszych oraz odwodnienie odcinka drogi przy którym będzie zlokalizowany.
* Opracowanie i uzgodnienie koncepcji dokumentacji. Uzgodniona z zamawiającym koncepcja stanowić będzie podstawę do projektowania.
* wykonanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami.
* pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót