Załącznik A3 do SWZ

(Część III)

|  |
| --- |
| **ŁAWKA SOLARNA Z PORTAMI USB – dostawa i montaż w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 13; 82-400 Sztum** |
| Lp. | Nazwa | liczba |
| 1. | 1. **Ławostół z panelem solarnym – dostawa i montaż**
* Minimalne wymiary: 2370 x 1740 x 2370 mm (wys.)
* Gniazda USB: 4 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A
* Moc paneli słonecznych: monokrystaliczny 2 x 265W 12V
* Montaż do gruntu: ławka musi posiadać miejsce kotwiczenia do gruntu
* Pojemność akumulatora: 2 x 24Ah 12V, typ: pełen żel
* Gniazdo 12V - 1 sztuka
* Temperatura pracy: min. - 30ºC do + 50 ºC
* Czas pracy bez słońca: min. 120 h
* Stopień ochrony: IP66
* Materiał: stal ocynkowana – malowana proszkowa
* Podświetlenie LED: listwy LED 10W 12V
* Siedzisko i oparcie: drewno zabezpieczone impregnatem do użytku zewnętrznego
* Stojaki na rowery: 2 sztuki (na 4 rowery)
* Ładowarka indukcyjna – 1 szt.
* Router Wireless 4G LTE do 150Mbps
* Branding – herb powiatu sztumskiego i logo ZSZ Barlewiczki
* Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego **LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/96/EEC, R&TTE 2014/53/UE** **Certyfikat Bezpieczeństwa oraz karty katalogowe urządzenia – wymienione dokumenty należy dołączyć do oferty.**
* Oświadczenie Wykonawcy o identyczności zamontowanych elementów z tymi, na które uzyskano certyfikat.
 | 1 |