**CZĘŚĆ 5:**

**Karty do przełącznika sieciowego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oferowane urządzenie:** | | | | |
| Model urządzenia / oznaczenie producenta: | | | podać | |
| **Parametry techniczne:** | | | | |
| lp. | Parametr | Minimalna wartość wymagana: | | Parametr oferowany: |
| 1 | **Typ urządzenia** | Karta rozszerzająca do przełącznika sieciowego Aruba 5412Rzl2 J9851A | |  |
| 2 | **Karta J9986A** | Moduł rozszerzający minimum 24 porty 10BaseTX/1000BaseT każdy port obsługujący standard POE. | |  |
| 3 | **Gwarancja:** | Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5. | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oferowane urządzenie:** | | | |
| Model urządzenia / oznaczenie producenta: | | podać | |
| **Parametry techniczne:** | | | |
| lp. | Parametr | Minimalna wartość wymagana: | Parametr oferowany: |
| 1 | **Typ urządzenia** | Karta rozszerzająca do przełącznika sieciowego Aruba 5412Rzl2 J9851A |  |
| 2 | **Karta J9993A** | Moduł rozszerzający min. 8 portów w standardzie SFP/SFP+ |  |
| 3 | **Gwarancja:** | Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5. |  |