Września, 01.08.2023 r.

NI.272.12.2023

**Zakup i dostawa serwerów oraz zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach „Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020”.**

**Część I – serwery**

**Część II – zestawy komputerowe**

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 01.08.2023 r Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zatwierdził odpowiedź na pytanie zadane przez wykonawcę. W związku z tym na podst. art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytanie oraz na podst. art. 286 ust. 1 ustawy PZP modyfikujemy treść SWZ **i w związku z modyfikacją, na podstawie art. 286 ust. 3 przedłużamy termin do składania i otwarcia ofert z dnia 03.08.2023 na dzień 07.08.2023 r. godziny pozostają bez zmian**

**Pytanie 1**

W załączniku nr 3B -OPZ część II opisują Państwo Wydajność komputera. W punkcie 6, przy

teście Bapco wymagacie Państwo aby Wynik testu był aktualny na dzień złożenia oferty. Ponieważ,

naszym zdaniem, warunek ten jest niemożliwy do spełnienia, wnosimy o wykreślenie tego punktu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wykreśla w dokumentach zamówienia dla części II zestawy komputerowe zapis: „Wynik testu ma być aktualny na dzień złożenia oferty” i w związku z tym modyfikuje treść swz w następujący sposób:**

1. **w załączniku nr 1 – formularz ofertowy pkt 2 Część II – zestawy komputerowe, litera b:**

Było:

„b) Kryterium „Wynik testu procesora Overall Rating (wyrażony w punktach Bapco Sysmark 25. *Wynik testu ma być aktualny na dzień złożenia oferty.* )”

**Jest:**

**b) Kryterium „Wynik testu procesora Overall Rating (wyrażony w punktach Bapco Sysmark 25.)**

**Uwaga ! Zmodyfikowany załącznik nr 1 został dołączony do niniejszej modyfikacji.**

**2) w SWZ w rozdziale XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT dla części II zestawy komputerowe:**

Było:

„b) Wynik testu procesora Overall Rating „D” (wyrażony w punktach Bapco Sysmark 25. *Wynik testu ma być aktualny na dzień złożenia oferty*) – 40% = 40 pkt.”

**Jest:**

**„b) Wynik testu procesora Overall Rating „D” (wyrażony w punktach Bapco Sysmark 25.) – 40% = 40 pkt.”**

1. **W załączniku nr 3B do SWZ opis przedmiotu zamówienia dla części II zestawy komputerowe, w tabeli , lp. 6 „Wydajność”:**

Było:

„Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Sysmark 25 wyniki nie gorsze niż:

Productivity – minimum 1720

Creativity – minimum 1660

Responsiveness – minimum 1310

Overall Rating – minimum 1550

Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na

automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy rozdzielczości min. 3440 x 1440 oraz włączonych wszystkich urządzaniach dla minimum 9 iteracji. Nie dopuszcza się stosowanie overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.)

*Wynik testu ma być aktualny na dzień złożenia oferty*.”

**Jest:**

**„Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Sysmark 25 wyniki nie gorsze niż:**

**Productivity – minimum 1720**

**Creativity – minimum 1660**

**Responsiveness – minimum 1310**

**Overall Rating – minimum 1550**

**Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na**

**automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy rozdzielczości min. 3440 x 1440 oraz włączonych wszystkich urządzaniach dla minimum 9 iteracji. Nie dopuszcza się stosowanie overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.)”**