**Nr sprawy: DTI/2024/435 Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna**

**Zadanie 1: Dostawa statywu do kamer- 2 szt.**

|  |
| --- |
| **Dostawa statywu do kamer- 2 szt.** |
| **parametr** | **wymagania** | **oferowane parametry** |
| **Rodzaj** | * 3-sekcyjne nogi
* wykonany z wytrzymałych stopów aluminium
* wysokość maksymalna 171.5 cm
* wysokość minimalna 42 cm
* długość po złożeniu 70.7 cm
* regulowane naprężenie dźwigni nóg
* mocowanie 1/4 cala
* maksymalny udźwig 4 kg
* głowica 3-kierunkowa MH804-3W z szybkozłączką 200PL
* wysokość minimalna [cm]: 42
* waga maksymalna [kg]: 2.52
* średnica pierwszej sekcji nogi [mm]: 19
* typ blokady nóg: zatrzaski
 |  |
| **Gwarancja** | Minimum 24 miesięcy |  |

**Zadanie 2: Dostawa mocowania zimnej stopki- 1 szt.**

|  |
| --- |
| **Dostawa mocowania zimnej stopki– 1 szt.** |
| **parametr** | **wymagania** | **oferowane parametry** |
| **Rodzaj** | * mocowanie na zimną stopkę przytwierdzane na śrubę 1/4'' i opcjonalnie 2 śrubki M2.5 (zapobiegające przekręcaniu się akcesorium)
* przeznaczona do rozszerzania zestawów filmowych
* zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie się zamontowanego sprzętu
* wykonane z aluminium
 |  |
| **Gwarancja** | Minimum 24 miesięcy  |  |