Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia: usługa „cost per copy” obejmująca opłaty tylko za wykonane kopie i wydruki w oparciu o 2 urządzenia wielofunkcyjne A6-A3 kolor (drukarko- skaner-faks) Wykonawcy z zapewnieniem obsługi serwisowej.

**Urządzenie TASKalfa 3252ci z systemem do zarządzania, wydrukiem podążającym i autentykacją zbliżeniową lub o minimalnych parametrach urządzenie wielofunkcyjne laserowe, koloro A3 :**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | technologia laserowa, kolorowa |
| Format kopii/wydruku | A6 - A3 |
| Funkcje podstawowe | Drukarka sieciowa, skaner sieciowy, kopiarka |
| Prędkość druku A4 | 32 stron / min. |
| Panel operacyjny  | Dotykowy, platforma Hypas |
| Interfejsy  | USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T/100 BASE TX/100 BASE T |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 dpi |
| Pamięć  | min. 4 GB + 32 GB SSD |
| Dupleks | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Odwracający na 140 ark. |
| Podajniki papieru | 2 kasety na papier o pojemności min. 500 ark., podajnik wielofunkcyjny na min. 150 ark. |
| Gramatura papieru | W kasecie: 52-300 g/m2, podajnik wielofunkcyjny: min. 52-300 g/m2 |
| Podstawa pod urządzenie | Oryginalna producenta urządzenia na kółkach |

|  |
| --- |
| **PARAMETRY SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA** |
| • System powinien umożliwiać rejestrację kart przez użytkownika na urządzeniu, jako operację wykonywaną samodzielnie przez niego samodzielnie oraz automatycznego generowania PIN-ów dla nowych użytkowników i wysyłanie ich mailem bez angażowania pracowników IT.• System musi posiadać możliwość integracji z lokalną usługą Active Directory celem pobrania listy użytkowników.• System musi obsługiwać posiadane przez Zamawiającego karty systemu kontroli dostępu.• System musi obsługiwać możliwość druku podążającego za użytkownikiem, wydruk bezpieczny, wydruk bezpośredni.• W przypadku braku połączenia urządzenia wielofunkcyjnego z systemem możliwość logowania offline, odblokowania urządzenia i udostępnienia funkcji kopiowania, skanowania na USB i drukowania.• Funkcja automatycznej archiwizacji prac drukowanych, kopiowanych i skanowanych• System powinien rozliczać wydruki i kopie (kolor/mono, format A4/A3) oraz skany. Zliczanie fizycznie wydrukowanej ilości stron a nie ilości zadanej przez użytkownika. Limitowanie dla użytkowników i grup.• Wykonawca zapewni oprogramowanie zliczające stany liczników wszystkich urządzeń za definiowany okres.• System ma realizować autoryzowanie, monitorowanie, rejestrowanie i analizę wszystkich w/w zadań dla: użytkownika, wydziału, urządzenia wielofunkcyjnego.• System powinien umożliwiać zarządzanie pracami, kasowanie prac, ponowne drukowanie wcześniej drukowanych prac, pauzowanie prac, zwalnianie wstrzymanych prac, prace ulubione. Funkcja ustawienia czasu po jakim niewydrukowane prace zostaną automatycznie wykasowane z konta użytkownika.• System musi zapewnić raportowanie danych za wybrany okres dla użytkownika, działu (komórki organizacyjnej), urządzenia wielofunkcyjnego.• System powinien pozwalać na integrację poprzez panel dotykowy urządzenia (terminal aplikacyjny) z co najmniej 5 producentami urządzeń.• System z interfejsem webowym administratora jak i użytkownika systemu w języku polskim• System powinien umożliwiać zarządzanie kolejką wydruków poszczególnych użytkowników,• System powinien umożliwiać użytkownikowi zmianę parametrów wydruku (min. ilości kopii) poszczególnych dokumentów zwalnianych do druku, bezpośrednio na panelu maszyny• System powinien umożliwiać wydruk i skasowanie wydruków dla poszczególnych użytkowników, bezpośrednio na panelu maszyny• System powinien umożliwiać automatyczne kasowania prac z bufora urządzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszy wydruk np. brak papieru, brak tonera, zacięcie, itp., tak aby inny użytkownik po dodaniu np. papieru nie mógł wznowić dalszego wydruku pracy innego użytkownika.• System ma mieć możliwość monitorowania statusu urządzeń• System ma mieć możliwość integracji z Active Directory• Funkcja drukowania bezsterownikowego – generowanie wydruków z urządzeń mobilnych niezależnie od systemu operacyjnego.• Skanowanie z możliwością wyboru z listy dowolnego użytkownika systemu jako odbiorcy bezpośrednio na terminalu aplikacyjnym zainstalowanym na urządzeniu• Zdalna diagnostyka parametrów serwisowych urządzeń oraz automatyczne monitorowanie stanu materiałów eksploatacyjnych wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych objętych zamówieniem. Zamawiający powinien otrzymać możliwość podglądu parametrów i wskaźników, w tym dostępność urządzenia w sieci, wystąpienie alarmów i błędów, poziom tonera, koniec papieru, błędy wymagające interwencji serwisu. Funkcjonalność ta może być realizowana na poziomie wszystkich urządzeń• Podczas awarii Systemu zarządzająco-monitorującego lub sieci powinna być możliwość przełączenia urządzenia w tryb administratora i umożliwienia użytkownikom korzystania z urządzenia MFP (wydruk USB/kopia/skan USB) w celu zachowania ciągłości pracy. Logowanie offline na terminalu urządzenia w przypadku braku komunikacji z serwerem uwierzytelniającym |

**UWAGA: Spełnienie wszystkich wymaganych parametrów urządzeń i systemu zarządzania będą sprawdzone przed podpisaniem umowy.**

**Średnia roczna ilość wydruków**:

* wydruki mono – 54 000 stron,
* wydruki kolor – 30 000 stron.

Proszę o przedstawienie kosztu wydruku dla 1 str. formatu A4

(Jedna strona wydruku A3 będzie liczona jako dwie strony wydruku A4.)

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi serwisowej urządzeń, a w szczególności do:

1. Zainstalowania urządzeń w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
w siedzibie CBŚP ul. Warszawska 65, 15-062 Białystok;
2. Przeprowadzenia podstawowego szkolenia z zakresu obsługi urządzenia, dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego;
3. Wykonywania konserwacji i przeglądów urządzeń w czasie godzin pracy Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu z nim. jednodniowym wyprzedzeniem, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;
4. Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - najpóźniej do godziny 12.00 następnego dnia roboczego;
5. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia do przywrócenia jego sprawności w ciągu 24 godzin od momentu zawiadomienia o niej w dniach roboczych, a w przypadku niemożności usunięcia awarii w tym terminie do dostarczenia i zainstalowania urządzenia zastępczego
o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt .

**Koszty związane z obsługa serwisową w tym koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz dojazdu do Zamawiającego Wykonawca wkalkuluje w koszt wydruku jednej strony.**

Usługa świadczona od 01.07.2024 r. przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej.