**UMOWA NR …………………….**

Zawarta w dniu **……………….. 2022 roku**, pomiędzy **Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku**,

ul. Okopowa 15, NIP: 583-001-00-88, REGON: 191236094, którego reprezentuje:

**insp. Robert Sudenis** - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a:

………………… z siedzibą: ……………………………... NIP ………………..…...., REGON ……………….………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

............................................................................................................................................

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

art. 2 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest usługa modernizacji systemu monitoringu CCTV, w pomieszczeniach PdOZ w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dostawą urządzeń do montażu CCTV, w zakresie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy, mowa jest o usłudze lub sprzęcie bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot Umowy, określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.

**§ 2**

**Płatności**

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto **…………… zł** (słownie: ……………………………) co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie **………….** **zł** (słownie: ……………………………).

Wartość brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ZAMAWIAJĄCY nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

 Komendę Wojewódzką Policji

 Gdańsk, ul. Okopowa 15

 NIP 583-001-00-88 REGON 191236094

3. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy, wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do umowy, będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem w terminie …….. dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Płatność zostanie zrealizowana, na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy dostarczyć na adres: Wydział Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.

6. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie bez uwag, przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY protokołu odbioru dostawy/usługi przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

7. Przedmiot postępowania jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1751, poz. 99) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

8. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.

9. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na cesje wierzytelności.

**§ 3**

**Zasady odbioru przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne i serwisowe**

1. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie **14 dni** od podpisania umowy.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY protokołu odbioru usługi.
3. Dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy.
4. Dostarczony sprzęt musi posiadać oznakowanie CE.
5. WYKONAWCA zapewni pełną dokumentację techniczną standardowo dostarczaną przez producentów.
6. Wymagania gwarancyjne i serwisowe zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy.

**§ 4**

**Kary**

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez uprzedniego wezwania, a WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzeń w ramach gwarancji, ZAMAWIAJĄCY może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto zgłoszonego do naprawy lub wymiany urządzenia, za każdy dzień zwłoki.
5. Kary umowne określone w ust. 1-3 nie wykluczają dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości zamówienia brutto.
7. Naliczanie kar umownych nastąpi po uprzednim pisemnym zgłoszeniu WYKONAWCY zastrzeżeń w ramach postępowania reklamacyjnego, niezwłocznie od momentu stwierdzenia przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Brak niezwłocznego usunięcia przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, winien być stwierdzony w formie protokołu reklamacyjnego przez komisję z udziałem przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Niezwłocznie od momentu stwierdzenia zastrzeżeń, określony zostanie zakres naruszenia oraz wnioski pokontrolne. Po spełnieniu powyższego ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do nałożenia kary umownej.

**§ 5**

**RODO**

 WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

**§ 6**

**Postanowienia końcowe**

1. STRONY przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w sytuacji gdy zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy lub zastosowania alternatywnych sposobów wykonania Umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej podpisania, w tym:

 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od WYKONAWCY;

2) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać ZAMAWIAJĄCEMU,

3) powstania konieczności zastosowania nowszych lub równoważnych dla ZAMAWIAJĄCEGO rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, niepowodujących zmiany przedmiotu Umowy;

4) zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego jej wykonania;

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

3. W przypadku zaistnienia sporu, STRONY zobowiązują się w terminie 1 (jeden) miesięcy od daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w drodze postępowania ugodowego. W razie braku możliwości ugodowego załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

4. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu STRON i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu

Załącznik nr 2 – wymagania gwarancyjne i serwisowe

Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru dostawy/usługi przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 4 – klauzula RODO

Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy

7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze STRON.

8. Zapisy umowy obowiązują z dniem zawarcia.

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załacznik nr 1 do Umowy

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest usługa modernizacji systemu monitoringu CCTV, w pomieszczeniach PdOZ w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dostawą urządzeń do montażu CCTV.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania tj. **zamówienie podstawowe** przeznaczone do wykonania w całości i **zamówienie dodatkowe** którego zakres wykonania zostanie określony przez Zamawiającego po zebraniu ofert.

Miejsce wykonania prac: **KPP w Nowym Dworze Gdańskim ul. Generała Tadeusza Kościuszki 10, 82-100 Nowy Dwór Gdański**

Wykonawca musi udokumentować **na żądanie Zamawiającego** że:

1. firma posiada koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego,
2. **co najmniej 2-óch pracowników firmy bezpośrednio wykonujących prace** (instalatorzy, monterzy) posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
3. **Zobowiązania Wykonawcy:**
4. Wykonawca wykona dostawę, montaż i uruchomienie i konfiguracje zainstalowanych urządzeń oraz szkolenie użytkowników na miejscu w zakresie podstawowej obsługi systemu.
5. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, o udokumentowanym pochodzeniu, z gwarancją.
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy do momentu odbioru końcowego, a za poprawność działania, do dnia upływu udzielonej gwarancji
7. Jako medium transmisyjne sygnału wizyjnego należy zastosować nieekranowany kabel miedziany UTP spełniający wymagania dla kategorii 6.
8. Montaż kamer wewnątrz pomieszczeń na wysokości ok. 2 m.
9. Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. W pomieszczeniach dla zatrzymanych, poszczególne linie okablowania na korytarzu /główny ciąg/ należy układać w listwach instalacyjnych PCV pod sufitem. W celach zatrzymań poszczególne kable układać pod tynkiem
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający nie zwraca kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
11. Wykonawca zorganizuje teren prac własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki bhp i p.poż. oraz utrzymywać będzie porządek na terenie prac. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt i ryzyko.
12. Wykonawca potwierdza, że posiada sprzęt i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
13. **Zamówienie podstawowe.**

**Stan aktualny:**

W obiekcie aktualnie są użytkowane dwa systemy CCTV, w skład których wchodzą:

- rejestrator DS-7616NI-E2/8P/A – szt. 1,

- dysk twardy 3.5” 4TB, Seagate – szt. 1,

- monitor 24” AOC E2460SH – szt. 1,

- kamery zewnętrzne – szt.7,

- kamery wewnętrzne – szt. 8.

oraz

 - rejestrator DS-7608NI-E2/8P/A – szt. 1,

- dysk twardy 3.5” 2TB, Seagate – szt. 1,

- kamery wewnętrzne – szt. 6

- monitor 24” AOC E2460SH – szt. 1

**Modernizacji istniejącego systemu poprzez:**

* 1. Demontaż rejestratora DS-7608NI szt.1 wraz z dyskiem oraz monitora 24” AOC E2460SH – szt. 1.
	2. Demontaż kamer kopułowych obsługujących PdOZ szt.6
	3. Dostawa, montaż i konfiguracja rejestratora IP Hikvision DS-7608NI-K1 8 kanałowy wraz z dyskiem twardym - szt. 1 - 4TB WD40PURZ w szafie RACK w serwerowni.
	4. Dostawa, montaż i uruchomienie monitora LCD 24", Full HD, VGA, HDMI, w pomieszczeniu dyżurki.
	5. Wykonanie połączenia od rejestratora do monitora kablem SFTP kat 6A Plus wraz z uziemieniem ekranu.
	6. Dostawa, montaż i konfiguracja w pomieszczeniach dla zatrzymanych - kamer wewnętrznych kopułowych Hikvision DS-2CD2546G2-IS (2.8mm), rozdzielczość: 4Mpix – 3 szt. **(do kamer należy wykonać okablowanie nieekranowanym kablem miedzianym UTP spełniającym wymagania dla kategorii 6).**
	7. Dostawa, montaż i konfiguracja kamer wewnętrznych kopułowych Hikvision DS-2CD1343G0-I(2.8mm) kamera kopułowa IP, rozdzielczość: 4Mpix, obiektyw: 2.8mm– szt. 3 **(do kamer należy wykonać okablowanie nieekranowanym kablem miedzianym UTP spełniającym wymagania dla kategorii 6).**
	8. Dostawa i montaż w szafie rack switcha PoE .
	9. Montaż dodatkowych akcesoriów i osprzętu.
	10. Konfiguracja i uruchomienie całego systemu.
	11. Szkolenie użytkowników.

Instalację kablową do kamer należy wykonać z wykorzystaniem istniejących w budynku koryt kablowych sieci strukturalnej. W przypadku braku możliwości wykorzystania koryt sieci strukturalnej należy wykonać własną dedykowaną instalację z użyciem koryt kablowych PVC.

1. **Zamówienie dodatkowe**

**Dostawa i konfiguracja urządzeń do dalszego montażu CCTV:**

* 1. Rejestrator IP Hikvision DS-7732NXI-I4/S 32 kanałowy.
	2. Dysk twardy - szt. 1, 6TB WD60PURZ.
	3. Monitor LCD 43", FullHD, VGA, HDMI, BNC, głośnik.
	4. Kamera DS-2CD2T66G2-2I (2.8mm) szt. 8.
	5. Kamera DS-2CD1343G0-I (2.8mm) szt. 8.
	6. Pozostały osprzęt.
1. **Minimalna specyfikacja techniczna urządzeń:**
	1. **Rejestrator IP 32 kanałowy np. Hikvision DS-7732NXI-I4/S, AcuSense, 4x10TB, 256Mb/s**

Producent HIKVISION

Typ produktu Rejestrator NVR 32 kanały AcuSense

Rozdzielczość (px) 12Mpix

Ilość kamer I P32

Maksymalne pasmo wideo 256Mb/s

Obsługa przez Lokalna, przeglądarka www, CMS

Wyjście wideo 2x HDMI (1x 4K,1x FullHD) 1x VGA (FullHD)

Wspierane kamery IPHikvision, Ezviz, Onvif

Kompatybilność ONVIF

Złącza 1x USB3.0, 2x USB2.0, we/wy 16/4, 1x eSATA, RS-232, 2x LAN

Zasilanie 230V AC

Obsługa zdarzeń Detekcja ruchu

* 1. **Rejestrator 8 kanałowy IP Hikvision DS-7608NI-KI**

Producent HIKVISION

Typ produktu Rejestrator NVR 16 kanałów HDMI

Rozdzielczość (px) 12Mpix

Ilość kamer IP 8

Maksymalne pasmo wideo 160Mb/s

Obsługa przez Lokalna, przeglądarka www, CMS

Wyjście wideo HDMI (4K), VGA (1080p)

Wspierane kamery IP Hikvision, Ezviz, Onvif

Kompatybilność ONVIF

Złącza audio: 1/1, we/wy: 18/4, 2xUSB, 1xUSB3.0

Zasilanie 230V AC

Obsługa zdarzeń Detekcja ruchu

* 1. **Dysk twardy 6TB np. WD60PURZ**

Model WD60PURZ

Rodzaj interfejsu brak danych

Pojemność pamięci podręcznej 64 MB

Typ dysku HDD

Zastosowanie Wewnętrzne

Format szerokości 3,5"

Rodzaj dysku CCTV

Seria WD Purple

Przeznaczenie Monitoring

* 1. **Kamera kopułowa IP np. Hikvision DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)**

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

System skanowania: Progresywny

Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ,1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia: 103 °

Zasięg oświetlacza IR: 30 m

Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Prędkość transmisji: 25 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe: TCP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

WEB Server: Wbudowany

ONVIF: 18.12

Wybrane funkcje: WDR - 120 Db, 3D-DNR, ROI, EXIR, ANR, Tryb dzień/noc,

Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 450 mA

1. **Kamera kopułowa** **IP Hikvision** DS-2CD1343G0-I(2.8mm)

Typ produktu Kamera IP kopułowa 4Mpix IR zewnętrzna

Przetwornik obrazu 1/3

Rozdzielczość (Mpx) 4Mpix

Kompresja wideo H.264, H.264+, MJPEG

Ilość strumieni wideo 2

Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni

Ilość Klatek 30

Obiektyw 2.8mm

Czułość (Lux) 0.02

Funkcje kamery BLC, IK08, IP67, WDR

Promiennik podczerwieni 30m IR LED

Kompatybilność ONVIF

Zasilanie 12VDC, PoE

1. **Kamera Hikvision DS-2CD2T66G2-2I, 6Mpix, obiektyw: 2.8mmm,**

Producent HIKVISION

Typ produktu Kamera IP bullet 6Mpix AcuSense

Przetwornik obrazu 1/2.4

Rozdzielczość (px) 6Mpix

Kompresja wideo H.264,H.264+,H.265,H.265+,MJPEG

Ilość Klatek 25

Ilość strumieni wideo 3

Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni

Obiektyw 2.8mm

Czułość (Lux) 0.003

Funkcje kamery AcuSense,BLC,HLC,IP67,WDR

Promiennik podczerwieni 40m,EXIR

Złacza kamery Przycisk reset

Kompatybilność ONVIF

Zasilanie 12VDC,PoE

1. **Switch PoE**

Typ produktu Switch PoE 8xPoE, 2xUpLink, 1xHiPoE

Ilość portów Ethernet 2

Ilość portów PoE 8

Budżet PoE 60W

Standard PoE 802.3af, 802.3at

Funkcje dodatkowe TRYB CCTV

Temperatura pracy (°C) -10...+55

1. **Monitor LCD 43", FullHD, VGA, HDMI, BNC,**

Przekątna matrycy: 42.5 "

Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 px - 1080p

Proporcje ekranu: 16 : 9

Typ matrycy: Kolorowa matryca LED

Kontrast: 1200 : 1

Jasność: 330 cd/m2

Kąty widzenia: 178 ° w poziomie, 178 ° w pionie

Czas reakcji: 8 ms (typowy)

Wbudowane głośniki: 2 szt.

Gniazda podłączeniowe: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x USB 2.0 1 x Zasilanie

Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

Standard mocowania monitora: VESA 400x200

Regulacja parametrów: OSD - za pomocą przycisków na monitorze

Zasilanie: 100 ... 240 V AC

Pobór mocy: 75 W (typowo)

**Tabela nr 1 – zamówienie podstawowe**

**Zestawienie kosztów dostawy urządzeń oraz wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu CCTV w PdOZ w KPP w Nowym Dworze Gdańskim ul. Generała Tadeusza Kościuszki 10 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru / usługi** | **j. m.** | **Ilość** |
| **1** | **REJESTRATOR IP DS-7608NXI-I2/S©** | **szt.** | **1** |
| **2** | **Dysk twardy 4TB WD60PURZ** | **szt.** | **1** |
| **3** | **KAMERA IP DS-2CD2546G2-IS(2.8MM)** | **szt.** | **3** |
| **4** | **KAMERA IP DS-2CD2343G2-I(2.8MM) ACUSENSE** | **szt.** | **3** |
| **5** | **Listwa antyprzepięciowa 5A 1,5m** | **szt.** | **1** |
| **6** | **Uchwyt TV AX TYTAN MAXXIM 36-70**  | **szt.** | **1** |
| **7** | **Kabel HDMI 5 m** | **szt.** | **1** |
| **8** | **Mysz bezprzewodowa Logitech**  | **szt.** | **1** |
| **9** | **Hikvision DS-1280ZJ-DM18 Puszka montażowa do kamer**  | **szt.** | **6** |
| **10** | **Konwerter HDMI na skrętkę UTP kat. 6 z USB**  | **szt.** | **1** |
| **11** | **MONITOR VGA, HDMI, AUDIO 24 "** | **szt.** | **1** |
| **12** | **SWITCH POE DS-3E0109P-E** | **szt.** | **1** |
| **13** | **Montaż wraz z konfiguracją rejestratora** | **usł.** | **1** |
| **14** | **Montaż i konfiguracja switcha** | **usł.** | **1** |
| **15** | **Montaż monitora** | **usł.** | **1** |
| **16** | **Okablowanie do konwertera (z materiałem)**  | **usł.** | **1** |
| **17** | **Montaż kamery** | **usł.** | **6** |
| **18** | **Podłączenie i konfiguracja kamery**  | **usł.** | **6** |
| **19** | **Wykonanie dokumentacji powykonawczej**  | **usł.** | **1** |
| **20** | **Demontaż sprzętu** | **usł.** | **1** |

**Tabela nr 2 – zamówienie dodatkowe**

**Zestawienie kosztów dostawy i uruchomienia urządzeń do dalszego montażu monitoringu CCTV w KPP w Nowym Dworze Gdańskim ul. Generała Tadeusza Kościuszki 10 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa towaru / usługi** | **j. m.** | **Ilość** |
| **1** | **REJESTRATOR IP DS-7732NXI-I4/S** | **szt.** | **1** |
| **2** | **Dysk twardy 6TB WD60PURZ** | **szt.** | **1** |
| **3** | **KAMERA IP DS-2CD2343G2-I(2.8MM) ACUSENSE** | **szt.** | **8** |
| **4** | **Kamera IP DS-2CD2T66G2-4I IP, 6Mpix,: 2.8mmm** | **szt.** | **8** |
| **5** | **Listwa antyprzepięciowa 5A 1,5m** | **szt.** | **1** |
| **6** | **Monitor LCD 43", FullHD, VGA, HDMI, BNC, głośnik**  | **szt.** | **1** |
| **7** | **Uchwyt TV AX TYTAN MAXXIM 36-70**  | **szt.** | **1** |
| **8** | **Kabel HDMI 5 m** | **szt.** | **1** |
| **9** | **Hikvision DS-1280ZJ-S puszka montażowa do kamery** | **szt.** | **7** |
| **10** | **Mysz bezprzewodowa Logitech**  | **szt.** | **1** |
| **11** | **Hikvision DS-1280ZJ-DM18 Puszka montażowa do kamer**  | **szt.** | **7** |
| **12** | **Konwerter HDMI na skrętkę UTP kat. 6 z USB**  | **szt.** | **1** |
| **13** | **Switch 16xPoE**  | **szt.** | **1** |
| **14** | **Konfiguracja sprzętu** | **usł** | **1** |

Załącznik nr 2 do Umowy

**Wymagania gwarancyjne i serwisowe**

1. Wykonawca musi zagwarantować prawidłowe działanie sprzętu przez okres minimum 24 miesięcy, licząc od momentu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii do siedziby Wykonawcy.
3. W przypadku niewykonania naprawy w terminie podanym w pkt. 2, na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii Wykonawca na własny koszt dostarczy użytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od wad i równoważny funkcjonalnie.
4. Wykonawca zapewni serwis na terenie woj. pomorskiego.

**ZATWIERDZAM** Załącznik nr 3 do Umowy

**PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA DOSTAWY/USŁUGI**

Miejsce dokonania odbioru: ……………………………………………..

Data dokonania odbioru: ………………………………………………….

Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….

 (nazwa i adres)

 …………………………………………………………

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………

 (nazwa i adres)

 …………………………………………………………

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

W ramach odbioru, przeprowadzonego na podstawie umowy nr ………………… z dnia ……………….. r. przeprowadzono czynności kontrolne potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa przedmiotudostawy/usługi | Jedn. miary | Ilość | Nr seryjny | Cena jed.brutto | Dokumenty techniczne tak/nie |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **Razem wartość** [brutto] |  |  |

Potwierdzenie kompletności usługi:

• Zgodne\*

• Niezgodne z umową\*

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieżności

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w umowie:

• Zgodne\*

• Niezgodne\*

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieżności

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

• Wykonane zgodnie z umową\*

• Nie wykonane zgodnie z umową\*

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieżności

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Końcowy wynik odbioru jakościowego:

• Pozytywny\*

• Negatywny\*

Uwagi:.............................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Podpisy przedstawicieli Stron do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

................................................... ...................................................

\*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy

**KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) dotycząca zawieranych umów**

**1. Informacje dotyczące administratora danych**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawieraną umową będzie Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk,

**2. Inspektor ochrony danych**

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

* Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
* e-mail: iod.kwp@gd.policja.gov.pl

**3. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne**

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej. Podstawa prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez zawarcie umowy oraz następujące przepisy prawa:

* ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020 nr 1740 t.j. ze zm.),

**4. Okres przechowywania danych**

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą do momentu zakończenia realizacji umowy.

**5. Odbiorca danych.**

Odbiorcą danych może być podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa.

**6. Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe  zawarte są w punktach 1 i 2).

**7.  Obowiązek podania danych**

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy nie jest obowiązkowe jednak jest warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku.

Załącznik nr 5 do Umowy

………………………………………………… ………………………..…………

 (miejscowość, data)

…………………………………………………

…………………………………………………

 (dane firmy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 *ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

 …………………………….

 (pieczątka i podpis)