zał. nr 1

**PRZEGLĄD AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZABUDOWANYCH W**

**POJAZDACH**

NABYWCA:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Borowska 138

**ZAKRES PRZEGLĄDÓW:**

1) wymianie oleju silnikowego, filtra oleju, filtra paliwa,

2) wymiana / kontrola filtra powietrza,

3) kontrola układu ssącego i wydechowego (szczelność, mocowania, połączenia),

4) kontrola układu chłodzenia agregatu (szczelność, poziom zamarzania),

5) kontrola układu paliwowego (szczelność, przewody, zbiornik),

6) kontrola układu smarowania (szczelność, poziom oleju),

7) kontrola układu podgrzewu silnika(grzałka, przewody, połączenia);

8) kontrola układu rozruchowego (rozrusznik, przewody, zaciski, test akumulatora),

9) kontrola układu ładowania akumulatora (pomiar napięcia z alternatora i zasilacza),

10) kontrola połączeń elektrycznych (kable połączeń prądnicy, AVR, sterujące SZR)

11) kontrola układu sterowania agregatu,

12) kontrola połączeń mechanicznych silnika i prądnicy (śruby, amortyzatory),

13) kontrola działania wyłącznika awaryjnego (bezpieczeństwa),

14) próbna praca zespołu prądotwórczego (rozruch ręczny, zdalny)