**Załącznik nr 1b do SWZ**

**Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego oraz metalowych regałów magazynowych do archiwum artystycznego i archiwum zakładowego.**

**Część nr 2 zamówienia**

UWAGA:

1. Opis przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie z załącznikiem 2b – dokumentacja projektowa.
2. Tolerancja wymiarowa +/- 5% dotyczy wymiarów podanych wprost (tj. nie dotyczy zakresów lub wartości minimalnych). W przypadku mebli pod wymiar – wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. **Pomieszczenie P-1.03, poziom -1, rysunek P 1.03**

**UWAGA: Biurko B1 widoczne w dokumentacji projektowej nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| 1 | Regał otwarty R5  Stabilny regał metalowy stojący, kolor SZARY RAL 7035, 8  półek metalowych, regulowanych, nogi o profilu 30x30mm, nośność jednej półki: 100 kg, wymiary:  102x32x255 cm.  Regały należy przymocować do ściany oraz do innych regałów po bokach. | 17 | Obraz |
| 2 | Regał otwarty R6  Stabilny regał metalowy stojący, kolor SZARY RAL 7035, 6  półek metalowych, regulowanych, nogi o profilu 30x30mm, nośność jednej półki: 100 kg, wymiary:  92x32x200 cm.  Regały należy przymocować do ściany oraz do innych regałów po bokach. | 12 | Obraz |
| 3 | Krzesło obrotowe K1  krzesło obrotowe, kolor czarny, podłokietniki regulowane, wymiary: wysokość siedziska 470-580 mm, wysokość oparcia nie mniej niż 575 mm, materiał siedziska i oparcia: tkanina, odporność na ścieranie:  50.000 Md nośność: min. 110 kg, kółka lekkotoczące, podstawa czarny plastik. | 1 | Obraz |
| 4 | Stolik biurowy na drukarkę S1  Stolik pomocniczy na kółkach, z otwartymi półkami, kolor jasnoszary, otwarty z 3-ech stron, z 4-cioma półkami i miejscem do przechowywania segregatorów itp. Górna półka może być obciążana do 25 kg. Wykonane z wysokiej jakości drewna o grubości 16 mm, pokrytego melaniną chroniącą przed zadrapaniami. Mobilny na 4 kółkach, 2 z hamulcami gwarantującymi stabilność stolika. Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 748 x 528 x 592 mm. | 1 | Obraz |
| 5 | Szafka na komputer S2  Szafka otwarta na nóżkach na komputer stacjonarny, kolor szary: U 1290 , wymiary: 29x70 cm, h=62,7 cm, materiał: płyta melaminowana. | 1 | Obraz |
| 6 | Wieszak ścienny W  wieszak metalowy, kolor biały, 5 podwójnych haczyków, wymiary: szer. 50cm, wys. 10 cm, głęb.3 cm. | 1 | Obraz |
| 7 | Lampa biurkowa L  kolor czarny, przegubowe, regulowane ramię, w zestawie podstawa i zacisk, wymiary – długość ramienia: 42x39 cm., moc 20W, materiał: stal. | 1 | Zdjęcie produktu 1 |

1. **Pomieszczenie P-1.02, poziom -1,rysunek P 1.02**

**UWAGA: Biurko B1 widoczne w dokumentacji projektowej nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| 8 | Regał otwarty R5  Stabilny regał metalowy stojący, kolor SZARY RAL 7035, 8  półek metalowych, regulowanych, nogi o profilu 30x30mm, nośność jednej półki: 100 kg, wymiary:  102x32x255cm  Regały należy przymocować do ściany oraz do innych regałów po bokach. | 33 | Obraz |
| 9 | Regał otwarty R4  Stabilny regał metalowy stojący, kolor SZARY RAL 7035, 8  półek metalowych, regulowanych, nogi o profilu 30x30mm, nośność jednej półki: 100 kg, wymiary: 82X32X255cm  Regały należy przymocować do ściany oraz do innych regałów po bokach. | 4 | Obraz |
| 10 | Regał otwarty R3  Stabilny regał metalowy stojący, kolor SZARY RAL 7035, 6  półek metalowych, nogi o profilu 30x30mm, nośność jednej półki: 100 kg, wymiary: 92X42X200cm  Regały należy przymocować do ściany oraz do innych regałów po bokach. | 2 | Obraz |

1. **Pomieszczenie IV205z, poziom 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| 11 | Szafa metalowa wysoka S1  Szafa metalowa malowana proszkowo, blacha stalowa 0,8 mm, drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, nośność 60 kg/ półka, zamykana – zamek kluczowy z pokrętłem ryglującym w 3 punktach, półki z regulowaną wysokością co 25 mm, kolor jasnoszary RAL 7035, stopki poziomujące, wymiary: 100x42x200 cm (sxgxh) | 8 | Obraz |
| 12 | Szafa metalowa niska S2  Szafa metalowa, konstrukcja metalowa, blacha stalowa o grubości 0,8 mm, zamek z 2 kluczami, ryglowanie w 3 punktach, nośność 50 kg/ półka, zamykana, półki z regulowaną wysokością. kolor jasnoszary RAL 7035, wymiary: 100x42x100 cm (sxgxh) | 1 | Obraz |
| 13 | Regał otwarty R9  Stabilny regał metalowy otwarty, kolor RAL 7035, 7  półek metalowych, regulowanych, nośność jednej półki: 100 kg, wymiary: 90x35x190 cm (sxgxh)  **UWAGA: PODANA ILOSĆ DOTYCZY METRÓW BIEŻĄCYCH PÓŁEK** | 25 mb | Obraz |
| 14 | Regał otwarty R6  Stabilny regał metalowy otwarty, kolor RAL 7035, 7  półek metalowych, regulowanych, nośność jednej półki: 100 kg, wymiary: 70x35x190 cm. (sxgxh)  **UWAGA: PODANA ILOSĆ DOTYCZY METRÓW BIEŻĄCYCH PÓŁEK** | 4 mb | Obraz |
| 15 | Regał otwarty przesuwny R7  regał metalowy, w systemie przesuwnym, z napędem mechanicznym i  5 regulowanymi półkami, wyposażony w panel sterujący z czujnikami dojazdu; regały mają posiadać klucze kodujące oraz kanały kablowe umożliwiające regulację odległości dojazdu między słupkami, wymiary: 85x35x220 cm (sxgxh)  **UWAGA: PODANA ILOSĆ DOTYCZY METRÓW BIEŻĄCYCH PÓŁEK.** | 225 mb | Obraz |
| 16 | Regał otwarty przesuwny R8  regał metalowy, w systemie przesuwnym, z napędem mechanicznym i 4 regulowanymi półkami, wyposażony w panel sterujący z czujnikami dojazdu; regały mają posiadać klucze kodujące oraz kanały kablowe umożliwiające regulację odległości dojazdu między słupkami, wymiary: 85x35x190 cm (sxgxh)  **UWAGA: PODANA ILOSĆ DOTYCZY METRÓW BIEŻĄCYCH PÓŁEK.** | 15 mb | Obraz |
| 17 | Lampa podłogowa L1  Lampa podłogowa, przegubowa czarna na żarówkę, stal malowana proszkowo, kolor czarny, wymiary: wys. 170 cm, średnica podstawy 30 cm, średnica klosza: 15 cm, długość kabla min. 185 cm, maks. 13 Wat | 1 | Obraz |
| 18 | Stół do pracy B1  Stół z nogami metalowymi w kolorze srebrnym lub szarym, blat w kolorze dąb naturalny, stelaż z profili kwadratowych, blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone ABS, wymiary: wys. 75 cm, szer. 180 cm, gł. 80 cm | 1 | Obraz |
| 19 | Krzesło K1  Krzesło tapicerowane, grafitowe, nogi metalowe, nośność min. 100 kg, wymiary: 42,5x54,5x82 cm (gł x szer. x wys.) | 1 | Obraz |