**Załącznik nr 1a do SWZ**

**Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego do kasy biletowej, pomieszczenia reżyserki i portierni.**

**Część nr 1 zamówienia**

UWAGA:

1. Opis przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie z załącznikiem 2a – dokumentacja projektowa.
2. Tolerancja wymiarowa +/- 5% dotyczy wymiarów podanych wprost (tj. nie dotyczy zakresów lub wartości minimalnych). W przypadku mebli pod wymiar – wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. **Kasa biletowa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| 1 | Szafa w zabudowie S1  Szafa w zabudowie, kolor grafitowy, mdf lakier półmat, lub wysokiej jakości płyta laminowana, w aneksie kuchennym szuflady i szafka z półkami, z boku należy wykonać gniazda wtykowe meblowe, drzwi w szafie zamykane na klucz - całość zgodnie z rysunkiem K.S1 | 1 | Obraz |
| 2 | Przepierzenie metalowe P1  Przegroda metalowa dekoracyjna, z funkcją przesłony, wykonana z siatki metalowej lub blachy, malowanej na kolor złoty- metal - wzór do uzgodnienia na etapie realizacji umowy, całość w metalowej ramie; w wycenie należy uwzględnić przemalowanie murku na kolor RAL 7024 - całość zgodnie z rysunkiem K.P1 | 1 | Obraz |
| 3 | Biurko B1, B2  Biurko 140x80 cm, wykonane z wysokiej jakości płyty lamiowanej. kolor grafit, wokół biurka obudowa – maskownica, pod blatem dekoracyjna listwa z metalu w kolorze złotym, 2 duże przepusty na kable na każde biurko, całość zgodnie z rysunkiem K.B1, K.B2 | 2 | Obraz |
| 4 | Komoda S2  Komoda wykonana z wysokiej jakości płyty laminowanej, kolor grafit; szuflady, szafki, półki; drzwi i szuflady zamykane na klucz, całość zgodnie z rysunkiem K.S2/S3 | 1 | Obraz |
| 5 | Komoda S3  Komoda wykonana z wysokiej jakości płyty laminowanej, koor grafit, szuflady, szafki, półki; drzwi zamykane na klucz; całość zgodnie z rysunkiem nr K.S2/S3 |  | Obraz |
| 6 | Regał R1  Regał 67x29x256 cm., wykonany z płyty mdf malowanej na kolor biały półmat - całość zgodnie z rysunkiem K.R1 | 1 | Obraz |
| 7 | Lampka  Lampka biurkowa, kolor złoty szampański. Z regulowanym ramieniem, ramię o profilu okrągłym, na kablu z włącznikiem w podstawie. Barwa światła 3000k-4000k. Podstawa okrągła, klosz okrągły, średnica 10-15 cm. Dopuszczalne odstępstwo od wymiarów- 5%. Materiał- metal lub wysokogatunkowe tworzywo malowane proszkowo. Produkt wysokiej jakości, krawędzie wygładzone, polerowane, z niewidocznymi łączeniami i spawami. Bez widocznych i wyczuwalnych rys, zacieków i odkształceń materiałowych. Od spodu zabezpieczony podkładkami wys. max 1 cm z tworzywa. | 2 | Obraz |
| 8 | Lampa  Lampa dekoracyjna, czarna, h= 165cm. Z dwoma źródłami świata, na różnych wysokościach, osadzonych w okrągłych kloszach. Materiał- metal malowany proszkowo na kolor czarny. Barwa światła 2700-3000K. Materiał- metal lub wysokogatunkowe tworzywo malowane proszkowo. Produkt wysokiej jakości, krawędzie wygładzone, polerowane, z niewidocznymi łączeniami i spawami. Bez widocznych i wyczuwalnych rys, zacieków i odkształceń materiałowych. Od spodu zabezpieczony podkładkami wys. max 1 cm z tworzywa. | 1 | Obraz |
| 9 | Krzesło pracownicze  Krzesło dla pracownika, z podłokietnikami, kolor grafit, na kółkach. Siedzisko jednorodne, obrotowe, w całości tapicerowane, regulowany wychył i wysokość. Tapicerka w kolorze szarym, wysokiej jakości, niewielki splot, odporna na wytarcia i pranie- min. 100.000 cykli Martindale. Stelaż i podłokietniki w kolorze czarnym. Produkt wysokiej jakości, krawędzie wygładzone, polerowane, z niewidocznymi łączeniami i spawami. Bez widocznych i wyczuwalnych rys, zacisków i odkształceń materiałowych. Od spodu zabezpieczony podkładkami wys. max 1 cm z tworzywa. | 2 | Obraz |
| 10 | Krzesło dla gościa  Krzesło, kolor szary. Siedzisko jednorodne, w całości tapicerowane, obrotowe. Tapicerka w kolorze szarym, wysokiej jakości, niewielki splot, odporna na wytarcia i pranie- min. 100.000 cykli Martindale. Podstawa - 4 nogi mocowane centrycznie w kolorze czarnym. Produkt wysokiej jakości, krawędzie wygładzone, polerowane, z niewidocznymi łączeniami i spawami. Bez widocznych i wyczuwalnych rys, zacisków i odkształceń materiałowych. Od spodu zabezpieczony podkładkami wys. max 1 cm z tworzywa. | 2 | Obraz |
| 11 | Stolik  Stolik okrągły, średnica 90 cm, czarny, wykonany z metalu, w podstawie- kula wykonana z drewna, malowana na kolor czarny. Blat i elementy konstrukcyjne - grubość max 1cm. Produkt wysokiej jakości, krawędzie wygładzone, polerowane, z niewidocznymi łączeniami i spawami. Bez widocznych i wyczuwalnych rys, zacieków i odkształceń materiałowych. | 1 | Obraz |
| 12 | Stolik pomocniczy  Konsola -nogi metalowe, czarne, o profilu kwadratowym, o przekroju 20-25 mm, Blat grafitowy- płyta wysokiej jakości lub metal. Produkt wysokiej jakości, krawędzie wygładzone, polerowane, z niewidocznymi łączeniami i spawami. Bez widocznych i wyczuwalnych rys, zacieków i odkształceń materiałowych. Wymiary: 100x30x80 cm. Możliwe odstępstwo od wymiarów- do 5%. | 1 | Obraz |
| 13 | Gablota na plakat  Gablota z czarnym, ceramicznym nadrukiem na przedniej szybie przeznaczona do użytku na zewnątrz. Trwała, wytrzymała i szczelna anodowana rama ma kolor srebrny. Wysokiej jakości panel tylny powlekany stalą, malowany proszkowo na biało, umożliwia stosowanie magnesów oraz markerów sucho ścieralnych. Drzwi otwierają się za pomocą pneumatycznego siłownika. Są zamykane na kluczyk. Jest odpowiednia do zamontowania na ścianie lub ogrodzeniu.  Wymiary: 108x78x5 cm. (mieszcząca format B1). |  | Obraz |

1. **Pomieszczenie reżyserki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| 14 | Szafa z półkami S1  Szafa pod wymiar, płyta laminowana gładka kolor grafit, uchwyty czarne – krótki reling, wnętrze szaf – 4 regulowane półki, całość zgodnie z rysunkiem R\_S1/S2 | 1 | Obraz |
| 15 | Szafa z półkami S2  Szafa pod wymiar, płyta laminowana gładka kolor grafit, uchwyty czarne – krótki reling, wnętrze szaf – 4 regulowane półki, całość zgodnie z rysunkiem R\_S1/S2  Moduł niższy z szufladami. | 1 | Obraz |
| 16 | Biurko pod wymiar B1  Biurko pod wymiar, zabudowa – płyta gładka kolor grafit, blat i nogi gr. 36 mm, 3 przepusty kablowe – dokładne miejsce do uzgodnienia na etapie realizacji umowy, całość zgodnie z rysunkiem R\_B1 | 1 | Obraz |
| 17 | krzesło K1  krzesło obrotowe z kółkami i z regulowanymi podłokietnikami, regulowanym oparciem, materiał obicia: tkanina, kolor czarny, materiał podstawy stal, materiał wypełnienia: pianka, max obciążenie: 150 kg, kąt odchylenia oparcia 155°, szerokość siedziska min. 52 cm, głębokość siedziska min. 50 cm, poduszka lędźwiowa, kółka wykonane z poliuretanu i kauczuku, wysokość oparcia: 87 cm. | 3 | https://cdn.x-kom.pl/i/setup/images/prod/big/product-new-big,,2021/11/pr_2021_11_2_10_17_15_75_00.jpg |

1. **Portiernia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| 18 | Lada recepcyjna L1  Lada z blatami na dwóch wysokościach, lakier biały mat, wg rysunku A.3.01a oraz A.3.01b | 1 |  |
| 19 | Zabudowa Z1  Zabudowa z szufladami, sposób otwierania tip-on,fronty i blat: lakier biały mat, wg rysunku A3.01a oraz A.3.01b | 1 |  |
| 20 | Szafka kontenerowa S1  Metalowa szafka kontenerowa na kółkach, zamykana na klucz, 3 szuflady z 3-częsciowymi prowadnicami na łożyskach, 5 kółek (2 przednie z hamulcami, 2 tylne i 1 stabilizujące), max obciążenie całkowite 75 kg, kolor: antracyt, wymiary:30x45x59cm. (szer. x gł. x wys.) | 1 |  |
| 21 | krzesło K1  Krzesło robocze do twardej podłogi, bez podłokietników na kółkach do twardych powierzchni, siedzisko z miękkiej pianki, ruchome oparcie pod kątem pleców siedzącego, regulowana wysokość, podstawa pięcioramienna aluminiowa z kółkami, nośność min. 130 kg, wymiary: wysokość całkowita min 83 cm, głębokość siedziska 40-44 cm, wysokość siedziska min. 42 cm | 1 |  |

1. **Pomieszczenie 3.07, poziom 0, pomieszczenie przy kasie biletowej – korytarz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa - Opis | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
| 22 | Korytarz – zabudowa Z1  Szafka w zabudowie – zgodnie z rysunkiem A 3.07. Korpusy z płyty meblowej – białej. Fronty z płyty lakierowanej – białej, matowej. | 1 |  |
| 23 | Uchwyt U  Uchwyt krawędziowy montowany do frontów szafy, wykonany z aluminium, malowany proszkowo, kolor biały, długość min. 13 cm. | 4 |  |
| 24 | Wieszak meblowy W  Haczyki do montażu na tylnej płycie szafy. Wieszaki podwójne. Kolor czarny, materiał: stal. | 3 |  |