Kołbaskowo, dn. 07.07.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZP.271.13.2022.AS**

Dot. postępowania na:

„Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec”.

**Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu**

**w dniu 05.07.2022 r.**

W dn. 05.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Dotyczy kanalizacji deszczowej:

Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów dla rury fi600 GRP, ze względu na rozbieżność zapisów dotyczących min. wymaganej sztywności obwodowej.

W opisie i na profilach SN 10 000, w specyfikacji SN 16 000 N/m2.

**Odp.: Rury GRP powinny mieć sztywność 10000. W specyfikacji jest błąd.**

………………………………..