Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są:

***Usługi z zakresu przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń i instalacji przeciwpożarowych na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (00-911), przy ul. Nowowiejskiej 31 oraz jej filiach usytuowanych w następujących lokalizacjach na terenie m. st. Warszawy:***

1. **LOKALIZACJA PLACÓWEK SPL dla PW SPZOZ W WARSZAWIE MAJĄCYCH NA WYPOSAŻENIU SYSTEMY ALARMOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.**

| **Adres** | **Nazwa** | **Ilość** |
| --- | --- | --- |
| **SPL dla PW SPZOZ  w Warszawie** siedziba główna **Warszawa ul. Nowowiejska 31** | Przegląd gaśnic | 31 |
| Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych | 9 |
| Przegląd wyłącznika prądu | 1 |
| Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego | 40 |
| Przegląd systemu alarmu pożaru | 1 |
| Przegląd instalacji oddymiania | 2 |
| Przegląd drzwi przeciwpożarowych | 4 |
| **Razem** |  |
| Filia **SPL dla PW SPZOZ w Warszawie ul. Andersa 14  i Andersa 16 Warszawa** | Przegląd gaśnic | 4 |
| Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych | 4 |
| Przegląd wyłącznika prądu | 2 |
| Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego | 52 |
| Przegląd systemu alarmu pożaru | 2 |
| Przegląd drzwi przeciwpożarowych | 1 |
| **Razem** |  |
| Filia **SPL dla PW SPZOZ w Warszawie ul. Andersa 18  Warszawa** | Przegląd gaśnic | 8 |
| Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych | 1 |
| Przegląd wyłącznika prądu | 4 |
| Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego | 14 |
| Przegląd systemu alarmu pożaru | 1 |
| Przegląd drzwi przeciwpożarowych | 3 |
| **Razem** |  |
| Filia **SPL dla PW SPZOZ w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 12  Warszawa** | Przegląd gaśnic | 5 |
| Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych | 2 |
| Przegląd wyłącznika prądu | 2 |
| Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego | 27 |
| Przegląd systemu alarmu pożaru | 1 |
| **Razem** |  |
| Filia **SPL dla PW SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 5  Warszawa (stomatologia)** | Przegląd gaśnic | 3 |
| Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych | 3 |
| Przegląd wyłącznika prądu | 1 |
| Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego | 19 |
| Przegląd systemu alarmu pożaru | 1 |
| Przegląd klap odcinających | 1 |
| **Razem** |  |
| Filia **SPL dla PW SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 5 Warszawa (pozostałe specjalności)** | Przegląd gaśnic | 11 |
| Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych | 3 |
| Przegląd wyłącznika prądu | 3 |
| Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego | 70 |
| Przegląd systemu alarmu pożaru1 | 1 |
| Przegląd drzwi przeciwpożarowych | 11 |
| Przegląd klap odcinających | 4 |
| **Razem** |  |
| Filia **SPL dla PW SPZOZ w Warszawie Nowowiejska 10 Warszawa** | Przegląd gaśnic | 7 |
| Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych | 3 |
| Przegląd wyłącznika prądu | 1 |
| Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego | 34 |
| Przegląd systemu alarmu pożaru | 1 |
| Przegląd drzwi przeciwpożarowych | 4 |
| Przegląd klap odcinających | 8 |
| **Razem** |  |

**II. ZAKRES USŁUGI REALIZOWANEJ NA PODRĘCZNYM SPRZĘCIE GAŚNICZYM ORAZ ELEMENTACH SYSTEMÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH SPL dla PW SPZOZ.**

**W skład zamówienia wchodzić będą następujące usługi:**

1. Inwentaryzacja posiadanego sprzętu
2. Przegląd oraz konserwacja gaśnic i urządzeń gaśniczych typu:

* GP-1z BC;
* GP-2x ABC;
* GP-2z ABC;
* GP-2x ABC/E;
* GSE-2x;
* GP-4x ABC;
* GP-6x ABC;
* GP-6z ABC;
* SUG-4x;
* inne gaśnice i urządzenia w zależności od potrzeb;
* wymiana bądź uzupełnienie oznakowania sprzętu.

1. Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych, z podziałem na poszczególne typy hydrantów
2. Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej (niewymagany monitoring do PSP)
3. Przegląd i konserwacja i naprawa klap dymowych
4. Przegląd i konserwacja i naprawa przeciwpożarowych klap odcinających
5. Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego
6. Przegląd drzwi przeciwpożarowych
7. Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.