**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI: Budynek biurowo-techniczny

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 596/17; część działki 596/3; 596/11 obr. 002 Łąka gm. Trzebownisko

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzebownisko

ADRES INWESTORA: Trzebownisko 976

36 - 001 Trzebownisko

Branża: budowlana, stan wykończeniowy

DATA OPRACOWANIA: 08.05.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| **PRZEDMIAR:** | | | | | |
| **1** |  | **STAN WYKOŃCZENIOWY** | | | |
| **1.1** |  | **Podłogi i posadzki** | | | |
| 1  d.1.1 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, antystatyczne | m2 |  |  |
|  |  | 2,73 | m2 | 2,73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **2,73** |
| 2 d.1.1 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | 138,53 - poz.1 {2,73 m2}  2,15 + 5,22 + 6,19 + 2,94 + 7,04 | m2  m2 | 135,80  23,54 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **159,34** |
| 3 d.1.1 | KNR 2-02 1119-02 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą | m |  |  |
|  |  | 173,46 | m | 173,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **173,46** |
| 4 d.1.1 | KNR 2-02 1116-01 | Posadzka epoksydowa | m2 |  |  |
|  |  | 63,56 + 6,06 + 7,27 + 46,57 + 40,99 | m2 | 164,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **164,45** |
| **1.2** |  | **Ściany i stropy** | | | |
| 5  d.1.2 | KNR-W 2-02 2701-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 |  |  |
|  |  | 18,65 | m2 | 18,65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **18,65** |
| 6 d.1.2 | KNR-W 2-02 0839-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie cementowej | m2 |  |  |
|  |  | (2,1 + 1,75 + 1,3 + 1,75 + 3,5 + 1,16 + 2,08 + 3,55 + 4,7 + 2,04) \* 2 \* 2 - (0,9 \* 2 \* 3 + 0,8 \* 2) | m2 | 88,72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **88,72** |
| 7 d.1.2 | KNR-W 2-02 1029-01 | Ścianki z płyt HPL | m2 |  |  |
|  |  | (1,65 \* 2 + 2 \* 2) \* 2 | m2 | 14,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **14,60** |
| 8 d.1.2 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba paroprzepuszczalna | m2 |  |  |
|  |  | 225,63 + 732,04 - poz.6 {88,72 m2} | m2 | 868,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **868,95** |
| 9 d.1.2 | KNR 2-02 1505-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 |  |  |
|  |  | poz.8 {868,95 m2} | m2 | 868,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **868,95** |
| 10 d.1.2 | KNR 2-02 1506-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi - tynków gładkich | m2 |  |  |
|  |  | 216,71 | m2 | 216,71 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **216,71** |
| **1.3** |  | **Stolarka i ślusarka** | | | |
| 11  d.1.3 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną | m2 |  |  |
|  | D7, D8, D9  D10 | 0,9 \* 2 \* 12  0,8 \* 2 \* 5 | m2  m2 | 21,60  8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **29,60** |