**Przedmiar**

|  |  |
| --- | --- |
| Obiekt  Branża Lokalizacja Inwestor | Budynek biurowo-techniczny stan wykończeniowy  SANITARNA  596/11, 596/17 i część działki 596/3 obr. 0002 Łąka gm. Trzebownisko  Gmina Trzebownisko z siedzibą w Trzebownisku 976  36-001 Trzebownisko |

Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk

Rodos 7.0.17 [L138213]

Strona 2/5

**Przedmiar**

Budynek biurowo-techniczny stan wykończeniowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|  |  | **1. BIAŁY MONTAŻ** |  |  |  |  |
| 1 | KNR-W 2-15  0229/05 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce 1 komorowy | szt | 2 |  |  |
| 2 | KNR-W 2-15  0229/05 | Komora gospodarcza MOP | szt | 1 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-15  0230/02 | Umywalki pojedyncze z syfonem na ścianie lub szafce | kpl | 4 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-15  0137/02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 5 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-15  0230/02 | Umywalki pojedyncze z syfonem dla niepełnosprawnych | kpl | 1 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-15  0137/02 | Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych | szt | 1 |  |  |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Uchwyty dla niepełnosprawnych do umywalki (uchwyt uchylny 2 szt., uchwyt stały - 1 szt., uchwyt ścienny - 1 szt.) | kpl. | 1 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-15  0233/05 | Miska ustępowa na stelażu z przyciskiem spłukującym kolor biały | kpl | 2 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-15  0233/05 | Miska ustępowa na stelażu dla niepełnosprawnych z przyciskiem spłukującym kolor biały | kpl | 1 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-15  0234/01 | Pisuary pojedyncze na stelażu z zaworem spłukującym ciśnieniowym | kpl | 2 |  |  |
| 11 | KNR-W 2-15  0232/02 | Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych | kpl | 1 |  |  |
| 12 | KNR-W 2-15  0137/09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  |  |
| 13 | KNR 0-31 0107/01 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 8 |  |  |
| 14 | KNR 0-31 0106/01 | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej pralek automatycznych | szt | 1 |  |  |
| 15 | KNR 0-31 0106/03 | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej zaworów czerpalnych | szt | 8 |  |  |
| 16 | KNR 0-31  0107/05 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych | szt | 3 |  |  |
| 17 | KNNR 4 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |  |  |
| 18 | KNNR 4 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75-50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 11 |  |  |
|  |  | Razem  Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | **Ogółem kosztorys** |  |  |  |  |

Rodos 7.0.17 [L138213] Strona 3/5

**Zestawienie robocizny**

Budynek biurowo-techniczny stan wykończeniowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g | 5,56 |  |  |
| 2 | Robocizna | r-g | 19,39 |  |  |
| 3 | Robotnicy | r-g | 51,87 |  |  |
| 4 | Robotnicy gr.I | r-g | 0,63 |  |  |
|  | Razem |  | 77,45 |  |  |

Rodos 7.0.17 [L138213]

Strona 4/5

**Zestawienie materiałów**

Budynek biurowo-techniczny stan wykończeniowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym 15mm | szt | 1 |  |  |
| 2 | Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm | szt | 5 |  |  |
| 3 | Baterie umywalkowe niepeł | szt | 1 |  |  |
| 4 | Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych | szt | 1 |  |  |
| 5 | Deska dla niepełnosprawnych | szt | 1 |  |  |
| 6 | Komora gospodarcza | szt | 1 |  |  |
| 7 | Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm | szt | 11 |  |  |
| 8 | Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm | szt | 3 |  |  |
| 9 | Miski ustępowe porcelanowe niepełnosprawnych | szt | 1 |  |  |
| 10 | Miski ustępowe porcelanowe z deską | szt | 2 |  |  |
| 11 | Pisuary porcelanowe | szt | 2 |  |  |
| 12 | Płuczki samoczynne do pisuarów | szt | 2 |  |  |
| 13 | Podejścia dopływowe elastyczne w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych | szt | 3,09 |  |  |
| 14 | Podejścia dopływowe o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 16 |  |  |
| 15 | Podejście dopływowe o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej pralek automatycznych | szt | 1,03 |  |  |
| 16 | Podejście dopływowe o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej zaworów czerpalnych | szt | 8,24 |  |  |
| 17 | Spusty do brodzików natryskowych | szt | 1 |  |  |
| 18 | Stelaż | szt | 3 |  |  |
| 19 | Syfony umywalkowe ze spustem | szt | 5 |  |  |
| 20 | Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm | szt | 11 |  |  |
| 21 | Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm | szt | 3 |  |  |
| 22 | Umywalki pojedyncze np. Koło Nova | szt | 4 |  |  |
| 23 | Umywalki pojedyncze np. Koło Nova niep | szt | 1 |  |  |
| 24 | Zawory spłukujące do misek ustępowych | szt | 3 |  |  |
| 25 | Zestaw montażowy pisuar | szt | 2 |  |  |
| 26 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej | szt | 2 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |

Rodos 7.0.17 [L138213] Strona 5/5

**Zestawienie sprzętu**

Budynek biurowo-techniczny stan wykończeniowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Samochód dostawczy 0,9t | m-g | 0,2 |  |  |
| 2 | Środek transportowy | m-g | 1,98 |  |  |
|  | Razem |  | 2,18 |  |  |