  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZI.271.14.2023.ZP – 3 Węgliniec 26.05.2023r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

Dotyczy: **„Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Ratuszowa w Ruszowie na odcinku od ul. Żagańskiej do ul. Ułańskiej – sieć kanalizacji deszczowe „**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

Proszę o informację czy mieszkańcy przed rozpoczęciem prac odłączą się kanalizacja sanitarną od istniejącej kanalizacji ogólnospławnej

**ODPOWIEDŹ**

Mieszkańcy są odłączeni. W przypadku ujawnienia nielegalnych ujęć Wykonawca powinien je

zlikwidować

PYTANIE NR 2

Proszę o informację czy rysunek 2.0 kanalizacji deszczowej ukazuje wpusty deszczowe po jednej

stronie drogi zaś przekrój branży drogowej A-A ukazuje nawierzchnię z

dwoma spadkami

**ODPOWIEDŹ**

Wpusty posadowione są po jednej stronie drogi. Nawierzchnia drogowa zaprojektowana jest z

jednym spadkiem — w zał. Rysunek PZT;

PYTANIE NR 3

Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie przyłącza wodne i kanalizacyjne do budynków

**ODPOWIEDŹ**

W zakresie wykonawcy jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej;

PYTANIE NR 4

Czy istniejąca kanalizacja ogólnospławna jest do likwidacji,

**ODPOWIEDŹ**

W dokumentacji nie przewidziano likwidacji istniejącej kanalizacji ogólnospławnej (decyzja Inwestora);

PYTANIE NR 5

Czy zamawiający ma zgody na wejścia na działki prywatne (czy są ustalone zakresy odtworzeń), Brzozowa

**ODPOWIEDŹ**

Trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej przebiegające w działkach prywatnych, zostały ustalone z

właścicielami działek. Nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego;

PYTANIE NR 6

Rysunek PZT 2 na odcinku kanalizacja jest umiejscowiona pod istniejącymi garażami, czy należy je rozbierać i odtwarzać,

**ODPOWIEDŹ**

Pod istniejącymi garażami należy przewiert sterowany;

PYTANIE NR 7

Kanalizacja pod koniec (w okolicach oczyszczalni ) idzie w linii ogrodzenia - czy to jest teren prywatny czy Gminy czy należy ujmować rozbiórkę i odtworzenie, kolejny element kanalizacja na pewnym odcinku biegnie pod liną wysokiego napięcia lub jej w bliskim sąsiedztwie czy zamawiający ma uzgodnienia dotyczące harmonogramu jej wyłączania.

**ODPOWIEDŹ**

Teren należy do Gminy. Należy ujmować rozbiórkę i odtworzenie. Nie potrzeba ująć wyłączania.

PYTANIE NR 8

Którą stroną stroną kostki Zamawiający będzie odtwarzał nawierzchnie drogową (niezbędne do założenia dokup brakującej ilości kostki czy nowa czy staro użyteczna

**ODPOWIEDŹ**

W dokumentacji założono odtworzenie chodników istniejącą kostką.

PYTANIE NR 9

Przekrój konstrukcyjny A-A mówi o kostce granitowej na chodniku 9/11 na wizji lokalnej na chodniku jest kostka mniejsza 4/6. Czy należy zakładać dokupienie brakującej ilości o takim wymiarze

**ODPOWIEDŹ**

Odtworzenie istniejącą kostką.

PYTANIE NR 10

czy wykonawca ma wykonać projekt organizacji ruchu czy jest on w posiadaniu Zamawiającego

**ODPOWIEDŹ**

Projekt organizacji ruchu po stronie wykonawcy, Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

PYTANIE NR 11

Czy odtwarzamy odtwarzamy koryta/ściek żeliwny z rynien budynków na chodniku, czy Wykonawca wymienia pokrywy telekomunikacyjne w chodniku, Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert

**ODPOWIEDŹ**

Proszę o uszczegółowienie pytania odnośnie koryta. Dokumentacja nie zakłada wymiany pokryw telekomunikacyjnych.