**PRZEDMIAR ROBÓT**

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

**Wykonanie grodzeń upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Staszów w 2021**

Główny przedmiot

kod wg CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

**45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego**

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

3. Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Staszów

ul. Oględowska 4, 28 – 200 Staszów,

4. Data opracowania przedmiaru robót

19.12.2022 r.

**PRZEDMIAR ROBÓT**

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DZIAŁ I. Roboty instalacyjne (grupa 45300000-0)

3.1 Wznoszenie ogrodzeń

**PRZEDMIAR ROBÓT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***ST*** | ***opis i wyliczenie*** | ***jm.*** | ***ilość*** |
| 1 | 5 | wykonanie dołów świdrem ręcznym z napędem silnikowym, o głębokości 0,7 m, w gruncie kategoria III | dół | 9 853 |
| 9 853 |
| 2 | 5 | wykonanie dołów świdrem ręcznym z napędem silnikowym, o głębokości 0,3m, w gruncie kategoria III - podpory | dół | 1 328 |
| 169\*8 |
| 3 | 2, 4, 5 | obsadzanie słupków drewnianych w gruncie | szt. | 9 853 |
| 9 853 |
| 4 | 2, 4, 5 | obsadzanie słupków drewnianych w gruncie - podpory | szt. | 1 328 |
| 169\*8 |
| 5 | 2, 4, 5 | mocowanie siatki ocynkowanej wys. 2,0 m na słupkach drewnianych o rozstawie 2,5m + materiał siatka leśna, gwoździe-skoble, szpilki metalowe. | mb | 29 216 |
| 29 216 |
| 6 | 2, 4, 5 | mocowanie siatki ocynkowanej z rozbiórki wys. 2,0 m na słupkach drewnianych o rozstawie 2,5m + materiał gwoździe-skoble, szpilki metalowe. | mb | 10 196 |
| 10 196 |
| 7 | 2, 4, 5 | furtki drewniane budowa i montaż | szt. | 169 |
| 169 |