Zał. Nr ………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYKAZ ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU HOLMATRO | | | | | |
| Lp. | Serwis n/w wyposażenia HOLMATRO | Ilość kpl/szt | bOB Redzikowo WSP | 6 WOG Czarne WSP | CP SP Ustka WSP | CSz MW Ustka WSP |
|
| 1 | Duży zestaw ratownictwa technicznego typu HOLMATRO z ukompletowaniem:  - pompa hydrauliczna HOLMATRO;  - mininożyce HMC 8 U;  - pompa ręczna PA 18 H 2C;  - nożyce CU 4035 C NCT II;  - nożycorozpieracz CT 4150C;  - rozpieracz kolumnowy RA 4321 C;  - wywarzacz do drzwi z pompą i wężem HDO 100;  - rozpieracz teleskopowy TR 4340 C;  - wąż hydrauliczny C 10 OU szt. 2;  - wąż hydrauliczny C 05 OU szt. 1;  - wąż hydrauliczny 3 m B 3 SOU;  - V-STRUT podpora do stabilizacji | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Duży zestaw ratownictwa technicznego typu HOLMATRO z ukompletowaniem:  - pompa hydrauliczna DUO typ ZE ze zwijadłem 2x25 i ramą  - rozpieracz hydrauliczny 14T  - nożyce hydrauliczne o ostrzach zakrzywionych  - nożyco – rozpieracz  - trzystopniowa hydrauliczna pompa ręczna  - węże hydrauliczne zespolone 10m. 2 szt.  - otwieracz drzwi  - osprzęt sterujący poduszek podnoszących | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | Zestaw sprzętu do działań ratowniczych HOLMATRO z ukompletowaniem:  - pompa hydrauliczna dwustopniowa ze zwijadłem DPU 61PC15  - pompa hydrauliczna ręczna trzy – stopniowa z wężem 5m HTT180C  - nożyco rozpieracz hydrauliczny CT4150C  - nożyce hydrauliczna CU4050C NCT II  - rozpieracz teleskopowy TR4350C  - rozpieracz kolumnowy RA4322C  - wąż hydrauliczny OU CORE  - wspornik progowy HRS22  - komplet głowic ciągn.  - komplet wymiennych końcówek ciągn. i łańcuchów ciągn. w walizce  - zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Mały zestaw ratownictwa technicznego typu HOLMATRO:  - pompa hydrauliczna ręczna z wężami  - nożyco rozpieracz | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | Pneumatyczne urządzenie gaśnicze AIR GUN. | 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | Pompa hydrauliczna ręczna HTS 550 A z nożycami do cięcia pedałów HMC8U | 2 |  |  | 1 | 1 |
| 7 | Nożyco rozpieracz GCT4150 | 1 |  | 1 |  |  |
| 8 | Poduszki wysokociśnieniowe z osprzętem typu HOLMATRO, SAWA. | 5 |  | 1 |  | 4 |
| 9 | Poduszki niskociśnieniowe z osprzętem typu HOLMATRO (2 poduszki w komplecie VETTER). | 3 |  |  | 2 | 1 |