Część 2– Przeniesienie regałów jezdnych wraz z dostawą i montażem dodatkowych regałów w związku z zagospodarowaniem pozostałej wolnej powierzchni pomieszczenia – **Kosztorys ofertowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Dokładna nazwa producenta** | **Nazwa/Symbol/ Numer katalogowy produktu** | **Stawka VAT [%]** | **Wartość netto [PLN]** | **Wartość brutto [PLN]** |
|
| 1. | Przeniesienie regałów | usługa | ––––––––– | ––––––––––––––– | 23% |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż dodatkowych regałów | Ok. 355,5 mb |  |  | 23% |  |  |
| Razem | | | | | | |  |

1. Przeniesienie regałów jezdnych (643,5 mb półek użytkowych) z 3 pomieszczeń do nowego pomieszczenia (szer. 4,8 m; dł. 13 m, wys. 2,39 m nowe pomieszczenie).

2. Montaż dodatkowych regałów w związku z zagospodarowaniem pozostałej wolnej powierzchni pomieszczenia o szacunkowej wartości 355,5 mb półek użytkowych. Odstępy miedzy półkami 21 cm, ilość półek 9 + 1 wieńcząca, wysokość regałów 234 cm, nośność półek 80 kg, kolor RAL 7035, szyny nawierzchniowe. Grubość półki 3 cm, stal malowana proszkowo, antykorozyjna.

3. Możliwe częściowe zastąpienie starych regałów nowymi regałami celem uzyskania 999 mb półek użytkowych w nowym pomieszczeniu

4. Zalecana wizja lokalna pomieszczeń.

5. Meble dostarczyć do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W załączeniu plan archiwum, rysunki robocze obecnych regałów.