Bierutów, 30.05.2018

**ZAPYTANIE O OFERTĘ**

**Na wykonanie posadzki przemysłowej na istniejącej z wytrzymałością 5t/m2 dla powierzchni 1446 m2**

**dla**

**Firmy Osadkowski SA**

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu i na rzecz Firmy Osadkowski SA zapraszamy Państwa Firmę do złożenia oferty na

**Na wykonanie posadzki przemysłowej na istniejącej z wytrzymałością 5t/m2 dla powierzchni 1446 m2**

**Nasze oczekiwania:**

* Najwyższa jakość usług realizowana przez wysoko wykwalifikowanych reprezentantów oraz doradców.

Oferty należy składać za pomocą platformy zakupowej OpenNexus do dnia **08.06.2018**

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i kontaktów z firmami biorącymi udział w zapytaniu jest:

**Mirosław Sokołowski**

tel. (+48) 695 946 845

e-mail: [m.sokolowski@osadkowski.pl](mailto:m.sokolowski@osadkowski.pl)

Osobą upowazniona do kontaktu ws. wizji lokalnej jest:

**Iwona Jacków**

tel. (+48) 668 107 919

e-mail: [i.jackow@osadkowski.pl](mailto:i.jackow@osadkowski.pl)

**Firma OSADKOWSKI S.A. zastrzega sobie prawo do:**

* swobodnego wyboru ofert;
* zażądania od jednego lub większej liczby Oferentów dodatkowych informacji lub dokumentów;
* przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranym przez siebie Oferentem;
* zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert;
* odwołania konkursu bądź jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny;
* ustalenia ostatecznych warunków świadczenia usług przez Oferenta poprzez prowadzenie negocjacji;
* zmiany warunków konkursu bądź zmiany przedmiotu konkursu, w tym jego ograniczenia;
* nie rozpatrywania jednej lub większej liczby ofert bez podania przyczyny.

**Firma OSADKOWSKI S.A. informuje, że:**

* treść i wymagania zawarte w zaproszeniu do udziału w konkursie ofert są identyczne dla wszystkich potencjalnych Kontrahentów;
* Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec **Firmy OSADKOWSKI S.A.**w przypadku odrzucenia jego oferty;
* Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem oferty;
* prześle Oferentowi informacje o rozstrzygnięciu postępowania.

Z poważaniem,



Marzena Sulikowska

**1 Wymagania OSADKOWSKI S.A.**

Warunkiem uczestnictwa Oferenta w konkursie jest:

* prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem konkursu ofert
* wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów bądź emaila
* przedstawienie kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami Firmy OSADKOWSKI.

Poszczególne etapy konkursu i ich terminy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap** | **Data** |
| 1 | Złożenie oferty wg założeń jak w niniejszym zapytaniu | 30.05-08.06.18 |
| 2 | Analiza i porównanie ofert, rekomendacje, spotkania, audyt wybranych firm | 08.06-11.06.18 |
| 4 | Wybór dostawców i stworzenie „krótkiej listy” do dalszych rozmów | 11.06.18 |
| 5 | Uzgodnienie harmonogramu działań | 14.06.18 |
| 6 | Przygotowanie i uzgodnienie zapisów kontraktowych | 14.06-17.06.18 |
| 7 | Podpisanie umowy | 17.06.2018 |

Oferent deklaruje iż:

* dokumenty ofertowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
* Oferent jest związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**2 Przedmiot konkursu**

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie posadzki przemysłowej na istniejącej z wytrzymałością 5t/m2 dla powierzchni 1446 m2

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

* wykonanie posadzki przemysłowej (na istniejącej) według wymogów technicznych stawianych magazynom do przechowywania i dystrybucji środków chemicznych w rolnictwie,
* powierzchnia całkowita 1446 m2 ,
* wytrzymałość 5t/m2 ,
* posadzka betonowa (grubość min. 10-12 cm ),
* beton min. B25,
* zbrojenie siatką stalową (z prętów stalowych min. 6-8 mm),
* górną powierzchnię betonu należy posypać posypką elektrokorundową odporną chemicznie i zatrzeć mechanicznie (z podziałem dylatacyjnym, aby nie zbierały się zanieczyszczenia) ,
* w posadzce należy umieścić zbiornik bezodpływowy na zanieczyszczenia do utylizacji
* przed wykonaniem należy wzmocnić istniejące uszkodzenia w posadzce i ukształtować zjazdy i podjazdy (niwelując różnicę w poziomie pomiędzy placem na zewnątrz, a magazynem) ,
* Konieczne przerobienie bram wjazdowych z dostosowaniem poziomu pomiędzy placem na zewnątrz, a magazynem .

**Przed złożeniem ostatecznej oferty , wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą.

Gwarancja na wykonana pracę – 3 lata.

**3 Kryteria kwalifikacji dostawców**

***CENA***

**Kryterium oceny oferty** – najniższa cena netto (po uwzględnieniu wszelkich rabatów) przy zachowaniu wymagań jakościowych.

***JAKOŚĆ***

najwyższa jakość wykonywanych usług

***TERMIN PŁATNOŚCI***

Warunki płatności: minimum 60 dni od daty wystawienia faktury wraz ze stosownymi załącznikami.

***KOMPLEKSOWOŚĆ***

Kompleksowe wykonanie usługi