**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa: Remont pokrycia dachowego sali wiejskiej w Nowej Wsi

Zamawiający: Gmina Wschowa

Lp. Rodzaj robót Miara Ilość Cena jedn. Wartość

( netto )

1.Demontaż opierzenia m2 3,84

(opierzenie ogniomurków i kominów)

2. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej z wywinięciem m2 305,16

papy na wysokość 15 cm na ogniomurkach

3.Wykonanie nowych opierzeń ogniomurków i kominów o wysokości 15 cm m2 5,95

z blachy ocynkowanej.

4.Skucie starych tynków na kominach m2 5,91

5.Wykonanie nowych tynków na kominach m2 5,91

6.Wykonanie i montaż daszków kominowych z blachy ocynkowanej m2 1,16

( daszki dwuspadowe o kącie pochylenia 45 o ) - w obmiarze podano

powierzchnię rzutu poziomego daszków.

Wartość netto ………………………………..

Podatek VAT ………………………………..

Wartość brutto ……………………………….