Część opisowa do kosztorysu ,,Boiska sportowe w gminie Wronki”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz.** **w przedmiarze**  | **Opis** | **Inne** |
|  | Uzupełnić brakujące śruby, połączyć dolną ramę trwale ze słupkiem |  |
|  | Wymienić zniekształcone łaty, malować farbą wodoodporną |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | Wymiana istniejących piłkochwytów, siatka oczko 12cmx12cm,sznur gr. min. 4mm kolor zielony, 3x linka na 1 powierzchni |  |
|  | Słupki stalowe do naciągania siatki bramki, min. śred. 25mm, malować, montować linkę stalową pomiędzy słupkami |  |
|  | Siedziska (kształt podobny do istniejących)  |  |
|  | Malować słupy pilkochwytów farbą rdzoochronną, kolor zielony |  |
|  | Jak w opisie |  |
|  | Wymienić wszystkie łaty na nowe z drewna nieżywicznego, malować farbą wodoodporną  |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | Naprawić elementy metalowe (pałąk) |  |
|  | Wymienić spróchniałe łaty, oczyścić, malować farbą wodoodporną |  |
|  | Oczyścić i malować w istniejącym kolorze |  |
|  | Zakupić i montować siatkę łańcuchową na istniejącej obręczy |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | Elementy luźne zadaszenia i ścian wiata dla zawodników i trybuna główna (nitować elementy z blachy) |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | Demontaż istniejącego, montaż nowego |  |
|  | Wymiana istniejących piłkochwytów, siatka oczko 12cmx12cm,sznur gr. min. 4mm kolor zielony, 3x linka na 1 powierzchni |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | Ogrodzenie z paneli(umocować do słupków za pomocą uchwytów) |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | 2 kpl. (egz.) bramek profesjonalnych z profilu aluminiowego, tulejamimocującymi, deklami zaślepiającym i ramą dolną, słupkami odciągowymi z linkami do naprężania siatki, osadzane w tulejach, siatki do bramek,Bramki muszą posiadać certyfikaty norma FIFA, Certyfikat Zgodności z Normami PN |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | Jak w opisie przedmiaru |  |
|  | Oznakowanie bram i furtek.Tabliczka metalowa ,format A6 lub zbliżony. Tło biale, czarne nr. Tabliczka z napisem ,,Brama ppoż” wym. oryginał. |  |
|  | Montować dwa uchwyty na słupach bramy do zawieszania łańcucha, na lańcuch umocować tabliczkę ze znakiem B-1 i informacją jak w poz. 29. |  |
| 29. | Jak w opisie przedmiaru |  |
| 30. | Jak w opisie przedmiaru |  |

Wronki, maj 2020r.