

***Po zmianie: 06.06.2023r.***

***Załącznik nr 1.3***

***Nr referencyjny postępowania:***

**ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY**

***Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą, przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w SWZ.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość brutto (zł)****(kol. 4x5)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **ZADANIE NR 3 – KATEDRA ŻYWIENIA, BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT I RYBACTWA**  |
| 1.  | **Krzesło:*** siedzisko tapicerowane;
* stelaż krzesła wykonany z drewna wykończonego bejcą i lakierem;
* wysokość siedziska nie mniej niż 48 cm;
* głębokość siedziska nie mniej niż 40 cm;
* oparcie wysokie, szczeblowane;
* całkowita wysokość krzesła: 97 cm (+/- 3 cm);
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zdjęcie poglądowe:Zobacz obraz źródłowy | **Szt**. | **3** |  |  |
| 2. | **Ławostół:*** blat wykonany z płyty melaminowanej;
* blat rozkładany w zakresie nie mniej niż 125 cm nie więcej niż 164 cm;
* szerokość nie mniej niż 65 cm;
* możliwość regulacji wysokości blatu do nie więcej niż 72 cm;
* nogi stołu wykonane z naturalnego drewna;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:Zdjęcie produktu Rozkładany ławostół Kartex - 4 kolory. | **Szt.**  | **1** |  |  |
| 3. | **Szafa:*** szafa trzydrzwiowa, wykonana z płyty meblowej melaminowanej, grubość płyty nie mniej niż 18mm;
* część dwudrzwiowa podzielona na dwa elementy w górnej przeszklone drzwi, w dolnej drzwi pełne, część jednodrzwiowa podzielona na dwa elementy, w górnej i dolnej części drzwi pełne, wewnątrz półki;
* posiada gzyms o wysokości nie więcej niż 6 cm;
* wymiary szafy: dł. 120 cm x gł. 35 cm x wys. 190 cm;
* front szafy ozdobiony frezami;
* zawiasy w drzwiach samodomykające z cichym domykiem;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:Szafa 3-drzwiowa ANTONIO III A | **Szt.**  | **1** |  |  |
| 4. | **Szafka pod zlew:*** szafka dwudrzwiowa;
* zawiasy w drzwiach samodomykające z cichym domykiem;
* korpus wykonany z płyty laminowanej, grubość płyty nie mniej niż 18mm;
* front wykonany z płyty wykonanej z materiału drewnopodobnego;
* uchwyty w szafce metalowe, proste, szerokość uchwytu 128 mm;
* stopki w szafce regulowane, wykonane z tworzywa;
* wymiary szafki: wys. 82 cm x gł. 52 cm x szer 80 cm;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:Szafka pod zlew VENTO DK-80/82 biały połysk | **Szt.**  | **1**  |  |  |
| 5. | **Biurko w kształcie litery L z osłoną biurkową:*** blat wykonany z płyty meblowej laminowanej, grubość płyty nie mniej niż 18mm;
* wymiary biurka: 1400/800 x 1200/420 x 750 mm;
* brzegi blatu oklejone obrzeżem ABS;
* tył biurka posiada dolną płytę osłaniającą,
* dolna płyta osłaniająca oraz nogi biurka wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, brzegi oklejone obrzeżem ABS;
* 2 przepusty kablowe – po dwóch stronach blatu;
* osłona biurkowa zamontowana po prawej stronie biurka;
* osłona wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 12 mm;
* wymiary osłony: 800 x 12 x 300 mm;
* osłona oklejona na całym obwodzie obrzeżem ABS;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:Zestaw mebli biurowych MIRELLI A+, typ F, orzech | **Szt.** | **2** |  |  |
| 6. | **Biurowa szafka na kółkach pod biurko:*** szafka o wymiarach: 800 x 420 x 750 mm;
* posiada jedną półkę, wytrzymująca obciążenie maksymalnie do 30 kg;
* górny blat i półka szafki wykonana z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm;
* grubość korpusu wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie 18 mm;
* obrzeża wykonane z ABS;
* szafka posiada drzwi przesuwane;
* centralny zamek z dwoma kluczami w komplecie;
* uchwyty wykonane z polerowanego aluminium;
* kontener na kółkach obrotowych;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:https://www.b2bpartner.cz/db/wysiwyg/Image/detail_popisy_zbozi/mirelli/skrinka_na_koleckach.jpg | **Szt.** | **2** |  |  |
| 7. | **Kontener mobilny z szufladami:*** kontener o wymiarach 400 x 480 x 650 mm;
* 4 szuflady na metalowych prowadnicach kukowych z co najmniej 80% wysuwem;
* korpus wykonny z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm;
* Krawędzie wykonane z ABS;
* centralny zamek z dwoma kluczami w komplecie;
* uchwyty wykonane z polerowanego aluminium;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:https://www.b2bpartner.cz/db/wysiwyg/Image/detail_popisy_zbozi/mirelli/Kopie%20nvrhu%20Kopie%20nvrhu%20Kopie%20nvrhu%20candy%20(1).jpg | **Szt.** | **2** |  |  |
| 8. | **Szafa:*** szafa o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm;
* szafa dwudrzwiowa - drzwi skrzydłowe;
* górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm;
* korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm;
* krawędzie wykonane z tworzywa ABS;
* metalowe uchwyty z polerowanego aluminium;
* szafy zamykane na zamek - w komplecie 2 klucze;
* w środku 4 półki;
* maksymalne ociążenie półek co najmniej 30 kg;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:Szafa biurowa Mirelli A+, 800 x 400 x 1800 mm, czereśnia | **Szt.** | **2** |  |  |
| 9. | **Szafa:*** szafa o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm;
* szafa dwudrzwiowa - drzwi skrzydłowe w dolnej części szafy, górna część otwarta;
* górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm;
* korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm;
* krawędzie wykonane z tworzywa ABS;
* metalowe uchwyty z polerowanego aluminium;
* szafy zamykane na zamek - w komplecie 2 klucze;
* szafa posiada 4 półki;
* maksymalne ociążenie półek co najmniej 30 kg;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:Szafa dwudrzwiowa z półkami, 800 x 400 x 1800 mm, orzech | **Szt.** | **1** |  |  |
| 10. | **Szafka:*** szafka o wymiarach 800 x 400 x 800 mm;
* szafka posiada drzwi przesuwane;
* górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm;
* korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm;
* krawędzie wykonane z tworzywa ABS;
* metalowe uchwyty z polerowanego aluminium;
* szafka zamykana na zamek - w komplecie 2 klucze;
* w środku 1 półka;
* maksymalne ociążenie półek co najmniej 30 kg;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:Szafka przesuwna Mirelli A+, 800x400x800 mm, czereśnia | **Szt.** | **2** |  |  |
| 11. | **Nadstawka:*** nadstawka o wymiarach 800 x 400 x 800 mm;
* górny blat i półka wykonane z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 25 mm;
* korpus wykonany z laminowanej płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm;
* krawędzie wykonane z tworzywa ABS;
* w środku 1 półka;
* maksymalne ociążenie półek co najmniej 30 kg;
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

Zdjęcie poglądowe:Nadstawka otwarta, 800 x 400 x 600 mm, orzech | **Szt.** | **1** |  |  |
| **Łącznie wartość brutto:** |  |