Nowy Tomyśl, 2023-03-28

**Gmina Nowy Tomyśl**

**ul. Poznańska 33**

**64-300 Nowy Tomyśl**

**Znak sprawy: ZP.271.12.2023**

**Do wszystkich Wykonawców**

**Zainteresowanych udziałem w**

**postępowaniu nr ZP.271.12.2023**

**Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania
pn: „Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu elektrycznego”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku
z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

**Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje we własnym zakresie instalację zasilającą ładowarkę wraz z gniazdem siłowym 125A.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający potwierdza, iż przygotuje we własnym zakresie instalację zasilającą ładowarkę wraz z wymaganym gniazdem siłowym.

**Pytanie nr 2**

**Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na minimum 60 dni przed terminem oddania ładowarki udostępni schemat instalacji zasilającej ładowarki oraz kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający potwierdza, iż na minimum 60 dni przed terminem oddania ładowarki udostępni schemat instalacji zasilającej ładowarki oraz kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego.

**Pytanie nr 3**

**Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie przygotuje zabezpieczenia stacji ładowania przed uszkodzeniem mechanicznym (np. w postaci słupków lub odbojów drogowych)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak , w przypadku takiej konieczność Zamawiający we własnym zakresie przygotuje zabezpieczenia stacji ładowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

**Pytanie nr 4**

**Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie przygotuje utwardzony teren, gdzie ustawiona zostanie ładowarka.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, w przypadku konieczności Zamawiający we własnym zakresie przygotuje utwardzony teren, gdzie ustawiona zostanie ładowarka.

**Pytanie nr 5**

**Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje, aby maksymalna długość każdego kabla ładowania CCS2 wynosiła 6m?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający na tym etapie postępowania nie może potwierdzić , aby maksymalna długość każdego kabla ładowania CCS2 wynosiła 6m. Zamawiający określi oczekiwaną maksymalną długość po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 6**

**Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje, aby maksymalna długość każdego kabla zasilającego AC wynosiła 4m?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający na tym etapie postępowania nie może potwierdzić , aby maksymalna długość każdego kabla zasilającego AC wynosiła 4m. Zamawiający określi oczekiwaną maksymalną długość po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 7**

**Treść pytania:**

Czy Zamawiający mógłby określić wstępną kolorystykę obudowy ładowarki wg palety RAL?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający określi oczekiwaną kolorystykę ładowarki po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 8**

**Treść pytania:**

Czy na czas montażu ładowarki, Zamawiający może udostępnić bezpłatnie wózek widłowy do rozładunku i posadowienia ładowarki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający, nie posiada w zasobach sprzętowych wózka widłowego, zatem nie ma możliwość jego udostępnienia.

**Pytanie nr 9**

**Treść pytania:**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie dostawy ładowarki Wykonawca nie musi uwzględniać dostawy systemu nadzoru?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W zakresie dostawy ładowarki Wykonawca musi uwzględniać dostawy systemu nadzoru.

**Pytanie nr 10**

**Treść pytania:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni kartę SIM do ładowarki w celu jej zdalnego nadzoru i aktualizowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający zapewni kartę SIM do ładowarki w celu jej zdalnego nadzoru i aktualizowania.

**Pytanie nr 11**

**Treść pytania:**

Proszę o udostępnienie mapki (lub szkicu) z naniesioną lokalizacją ładowarki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający aktualnie nie dysponuje mapką (szkicem) z lokalizacją miejsca ładowarki.Zamawiający określi lokalizację posadowienia ładowarki w uzgodnieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 12**

**Treść pytania:**

Czy w zakresie dostawy ładowarki mają być również przeprowadzone badania UDT? Jeśli tak, to prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający na minimum 60 dni przed terminem oddania ładowarki udostępni schemat instalacji zasilającej ładowarki oraz kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W przypadku zaoferowania ładowarki dla której konieczności przeprowadzenia takiego badania będzie wymagane przepisami prawa, Zamawiający będzie wymagać badania UDT wraz z dostawą.

**Pytanie nr 13**

**Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuści, aby wybór ilości pojazdów odbywał się w sposób automatyczny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający prosi o doprecyzowanie treści pytania**.**

**Pytanie nr 14**

**Treść pytania:**

Czy w ramach ceny dostawy ładowarki mają być uwzględnione koszty przeglądów w okresie gwarancji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak,w ramach ceny dostawy ładowarki mają być uwzględnione koszty przeglądów w okresie gwarancji.

**Pytanie nr 15**

**Treść pytania:**

Proszę o jednoznaczne określenie wymaganego terminu realizacji – w SWZ podana jest data 30.08.2024, a w projekcie umowy jest data 30.08.2023

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści projektu umowy w dniu 14.03.2023r.

**Pytanie nr 16**

**Treść pytania:**

**W załączniku nr 1 do SWZ w punkcie 3 (WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO Warunki techniczne)** Zamawiający umieścił następujący zapis: *„długość od 8,5 m do 10,0 m, max. wysokość 3,4 m, szerokość od 2,4 m do 2,5m ”.* Wnosimy o zaakceptowanie pojazdu o długości 10575 mm i szerokości 2550 mm . Powyższa zmiana nie wpłynie na walory użytkowe pojazdu, za to pozwoli złożyć ofertę większej ilości Wykonawców co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności postepowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.