Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

|  |  |
| --- | --- |
|  Znak sprawy: **IR.271.25.2021** | Kudowa-Zdrój, 16-09-2021  |

**Odpowiedzi i wyjaśnienia** do **wniosku** z dnia 15-09-2021

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp

na zadanie **pn.: „Dostawa ciągnika rolniczego dla Gminy Kudowa-Zdrój”**

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr *2021/BZP 00179018/01 z dnia 2021-09-13*.

*Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** |
| 1 | *Czy ciągnik ma posiadać opony typu GARDEN, żeby nie uszkadzał nawierzchni trawnika ?* | Zgodnie z pkt. 5 Minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalno-użytkowych (*dalej. Minimalnych wymagań*) - ciągnik winien być wyposażony w opony z bieżnikiem umożliwiającym wjazd na tereny zielone. |
| 2 | *Czy dopuszcza się prędkość  max 34 km/h zamiast 40 /* | NIEZgodnie z pkt. 10. *Minimalnych wymagań* - Prędkość maksymalna nie mniej niż 40 km/h |
| 3 | *Czy dopuszcza się zmianę kierunku jazdy z użyciem sprzęgła?* | NIEZgodnie z pkt. 12. *Minimalnych wymagań* - Możliwość zmiany kierunku jazdy przód tył bez użycia sprzęgła. |
| 4 | *Czy dopuszcza się masę ciągnika 3375 kg zamiast 3500 kg ?* | NIEZgodnie z pkt. 13. *Minimalnych wymagań* - Masa własna maszyny, bez obciążników, nie więcej niż 3500-4000 kg. |
| 5 | *Czy ciągnik ma mieć EHR czy mechanicznie sterowany podnośnik?* | Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie i dopuszcza oba sposobu sterowania podnośnikiem. |
| 6 | *Ciągnik ma posiadać hamulec hydrauliczny i pneumatyczny do sterowania przyczep?* | Do sterowania przyczep Ciągnik ma posiadać hamulec pneumatyczny.  |
| 7 | *Czy ciągnik ma posiadać pneumatykę 1 i 2 obwodową do hamowania przyczep?* | TAKZgodnie z pkt. 29. *Minimalnych wymagań* ciągnik winien być wyposażony w instalację pneumatyczną do sterowania hamulcami przyczep jedno i dwu obwodową. |
| 8 | *Czy dopuszcza się silnik o normie euro III B ?* | NIEZgodnie z pkt. 32. *Minimalnych wymagań* – ciągnik winien być wyposażony w silnik o obniżonej emisji spalin, co najmniej Euro 5. |

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 *……………………………………………………*

*(kierownik zamawiającego)*

Wyk. w 1 egz. MS/MK