# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zadania jest „Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik-Spędy”. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2. Zakres przewiduje wykonanie między innymi: warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odmulenia rowów od miejscowości Osetnik do skrzyżowania z DW 509 na długości 4720 m, poboczy z mieszanki kruszy 0-31,5 mm od miejscowości Osetnik do skrzyżowania z DW 509 na długości 4720 m, ustawienia oznakowania pionowego zgodnie z POR.
2. Szczegółowy zakres robót określony jest przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do siwz.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych i zatwierdzenia przez odpowiedni organ, geodezyjnego pomiaru powykonawczego.
4. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ) – stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca przed opracowaniem oferty dokona na własny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobędzie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
6. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.