**Załącznik nr 9 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup 35.000 litrów oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych wraz z dostawą i wyładunkiem do obiektu w miejscowości Rosówek 17, 72-001 Kołbaskowo.

1. Zakup i dostawa zrealizowane będą sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą na zamówienie cząstkowe przekazywane przez Zamawiającego. Jednorazowe zamówienie cząstkowe obejmować będzie co najmniej 1000 L oleju opałowego. Kod CPV: 09135100-5.
2. Wskazane w SWZ ilości dostaw wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy (a wycenionych przez Wykonawcę w Ofercie) mają charakter szacunkowy. Ilości dostaw zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mogą być mniejsze od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego niezależnie od ich podstawy prawnej. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres dostaw mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniejszy niż stanowiący równowartość 70 % Wynagrodzenia.
3. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2001 lub posiadać następujące minimalne parametry:

* gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l);
* wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg;
* zawartość siarki max.0,1%;
* zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg;
* zawartość wody max. 200mg/kg,

oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

5. Dostawy oleju opałowego będą następować sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy oleju opałowego będzie dokonanie przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, mailem, określającego: wielkość oraz miejsce dostawy oleju opałowego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju opałowego w dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz soboty, w terminie maksymalnym wskazanym w ofercie od dokonanego telefonicznie, mailem zamówienia.

1. Wykonawca dostarczy zamówioną partię oleju opałowego we wskazane w zamówieniu miejsce na własny koszt i ryzyko, za pomocą specjalnie przystosowanego pojazdu - autocysterny z pompą dostosowaną do transportu oleju opałowego. Autocysterna powinna posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji/certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie. Wykonawca zobowiązuje się do wyładowania oleju opałowego we własnym zakresie.
2. Wykonawca zrealizuje dostawy na własny koszt i ryzyko. W cenę oleju opałowego wchodzą wszelkie koszty: cena oleju opałowego, transport, podatki, ubezpieczenia, koszty osobowe i administracyjne oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
3. Wykonawca jest właścicielem każdej partii dostawy i ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z jej transportem do momentu napełnienia zbiornika magazynowego Zamawiającego i potwierdzenia przez Zamawiającego odebrania partii oleju opałowego.
4. Do każdorazowej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedstawicielowi Zamawiającego certyfikat (świadectwo) jakości oleju opałowego, wystawiony przez producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA lub dokument równoważny świadectwu jakości potwierdzający spełnianie przez dostarczony olej wymagań jakościowych określonych w Polskiej Normie PN-C-96024 oraz w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, a w szczególności określający co najmniej parametry podstawowe wymienione w punkcie 4.
5. Każdorazowa prawidłowa dostawa oleju opałowego będzie potwierdzana dokumentem przewozowym (np. dokument WZ), podpisywanym czytelnie (imię i nazwisko) przez osobę przywożącą oraz odbierającą olej w danym kompleksie. Dokument przewozowy (np. dokument WZ) powinien zawierać: nazwę Wykonawcy, miejsce, datę i godzinę dostawy, numer rejestracyjny samochodu - autocysterny, nazwę wyrobu, ilość dostarczonego oleju, jednostkę miary określoną w litrach i metrach sześciennych, numer referencyjny SENT.
6. Rozliczanie za dostawy oleju opałowego będzie następowało bezgotówkowo, na podstawie faktur częściowych VAT. Faktury będą wystawiane przez wykonawcę za każdorazową partię zamawianego oleju opałowego. Podstawą do wystawienia każdej faktury VAT będzie podpisany przez strony dokument przewozowy (np. dokument WZ).
7. Wykonawca dysponować musi przez cały okres trwania umowy:

* co najmniej 1 pojazdem – cysterną samochodową z zaplombowanymi komorami autocystern, posiadającą aktualne na dzień każdej dostawy świadectwo legalizacji instalacji pomiarowych zainstalowanych na tym pojeździe, aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz protokół z badania zbiornika do przewozu materiałów niebezpiecznych, zainstalowanego na tym pojeździe wydany przez Transportowy Dozór Techniczny;
* co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierowca - osoba przywożąca olej opałowy), posiadającą zaświadczenie ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych - obowiązek posiadania uprawnień wynika z art. 13 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.