**Załącznik nr 2.10**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

*Wniosek nr 2Wn/WAPW/01/PN/PZP/2022*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa części komputerowych oraz projektora w podziale na części dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,** **znak sprawy WAPW/01/PN/PZP/2022.**

**CZĘŚĆ 10: Chłodzenie procesora – 1 szt.**

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagania zamawiającego | **Parametry techniczne oferowane**  ***(wypełnia Wykonawca)***  *w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta*  Fabrycznie nowe urządzenie  Producent: *.............................*  *Należy podać*  Typ / Model: *.............................*  *Należy podać* |
| Należy podać oferowane parametry\* |
| Rodzaj sprzętu | Chłodzenie procesora | *.........................*  *Należy podać* |
| Podstawka / Blok CPU | Miedziany | *.............................*  *Należy podać* |
| Radiator | Aluminiowy | *.............................*  *Należy podać* |
| Kompatybilne gniazda procesora | LGA1156,  LGA1151,  LGA1155,  Socket FM1,  Socket FM2,  LGA775,  LGA1150,  Socket FM2+,  Socket AM2,  Socket AM2+,  Socket AM3,  Socket AM3+,  Socket AM4,  LGA1200,  LGA1366,  LGA2011-3,  LGA2066 | *.........................*  *Należy podać* |
| Prędkości wentylatora | Od 300 do 1800 obr./min | *.............................*  *Należy podać* |
| Wentylator | 120x120x25 mm z łożyskiem Fluid Dynamic Bearing | *.........................*  *Należy podać* |
| Żywotność wentylatora | 100 000h | *.............................*  *Należy podać* |
| Ilość rurek heatpipe | 4 | *.........................*  *Należy podać* |
| Maksymalne TDP | 220 W | *.............................*  *Należy podać* |
| Dołączone akcesoria | Pasta termoprzewodząca  Zestaw montażowy backplate Intel & AMD  Instrukcja instalacji  Zestaw akcesoriów umożliwiający montaż dodatkowego wentylatora | *.............................*  *Należy podać* |
| Wymiary i waga | Nie więcej niż: 155x130x80 mm, 570 g | *.........................*  *Należy podać* |
| Okres gwarancji | Minimum 72 miesiące | *.............................*  *Należy podać* |

\*wypełnia Wykonawca

*....................................... ……………………………………………………….*

***(miejscowość, data)***

***kwalifikowany* elektroniczny podpis  *osoby/ osób***

***uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy***