**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby**

**Urzędu Miasta Nowego Sącza**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2024 roku, samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

**II. Wymagania techniczno – użytkowe samochodu**

|  |  |
| --- | --- |
| **MARKA** |  |
| **MODEL** |  |
| **WERSJA/TYP** |  |
| **ROK PRODUKCJI** |  |

|  |
| --- |
| **Samochód osobowy (1 sztuka)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Tak** | **Nie** | **Proszę podać parametry oferowanego pojazdu** |
|  | **Wymagania podstawowe** |  |  |  |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji – 2024 |  |  |  |
|  | **Opis wymagań jakościowych, technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych** |  |  |  |
| 1. | Rodzaj/typ samochodu – osobowy/SUV |  |  |  |
| 2. | Rodzaj silnika – pełny hybrydowy HEV (benzyna) |  |  |  |
| 3. | Ilość miejsc - 5 |  |  |  |
| 4. | Kolor nadwozia: preferowany czarny, lakier metalizowany |  |  |  |
| 5. | Skrzynia biegów: automatyczna |  |  |  |
| 6. | Napęd - AWD |  |  |  |
| 7. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny) |  |  |  |
| 8. | System stabilizacji toru jazdy (ESC lub równoważny) |  |  |  |
| 9. | System wspomagania pokonywanie podjazdów (HAC lub równoważny) |  |  |  |
| 10. | System kontroli zjazdu ze wzniesienia (DBC lub równoważny) |  |  |  |
| 11. | Regulacja kolumny kierowcy w 2 płaszczyznach |  |  |  |
| 12. | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 13. | Pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń |  |  |  |
| 14. | Lusterka zewnętrzne – regulowane elektrycznie z funkcją podgrzewania |  |  |  |
| 15. | Relingi dachowe |  |  |  |
| 16. | Felgi – aluminiowe 18” |  |  |  |
| 17. | Światła mijania – wykonane w  technologii LED |  |  |  |
| 18. | Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego |  |  |  |
| 19. | Tylne światła – wykonane w technologii LED |  |  |  |
| 20. | Kierownica - podgrzewana |  |  |  |
| 21. | Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami |  |  |  |
| 22. | Klimatyzacja – automatyczna dwustrefowa |  |  |  |
| 23. | Asystent jazdy po autostradzie HDA |  |  |  |
| 24. | Asystent utrzymania pasa ruchu LKA |  |  |  |
| 25. | Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA |  |  |  |
| 26. | Gniazdo 12 V – w bagażniku i konsoli centralnej |  |  |  |
| 27. | Wydanie przedmiotu umowy – termin nie przekraczający 1 miesiąca od daty podpisania Umowy |  |  |  |
| 28. | Naprawy gwarancyjne, naprawy z tytułu rękojmi oraz przeglądy gwarancyjne:  autoryzowane stacji obsługi zlokalizowane w odległości do 100 kilometrów od siedziby zamawiającego |  |  |  |
| 29. | Wykonawca zapewni samochód zastępczy w okresie naprawy gwarancyjnej, naprawy z tytułu rękojmi o parametrach identycznych lub wyższych niż parametry samochodu stanowiącego przedmiot Umowy |  |  |  |
| 30. | Gwarancja producenta - minimalnie 7 lat od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu (lub 150 000 kilometrów) |  |  |  |
| 31. | Gwarancja na perforację nadwozia - minimalnie 7 lat od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu (lub 150 000 kilometrów) |  |  |  |
| 32. | Gwarancja na powłokę lakierową – minimalnie 5 lat od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu (lub 150 000 kilometrów) |  |  |  |

**UWAGA:** Opis znajdujący się w tabeli powyżej zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), jakie muszą spełniać oferowane samochody osobowe, co oznacza, że **Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do***

***składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy***