**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami stosowanymi do zamówień poniżej progów stosowania ustawy Pzp.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z naprawą i konserwacją dojazdu pożarowego nr 8 w leśnictwie Olszewka (ok. 4287 m), w zakres których wchodzi między innymi:

a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,

b) obustronne odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp

2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dojazd pożarowy nr 8 w leśnictwie Olszewka.

3. Naprawa i konserwacja dojazdu będzie polegać na:

a) profilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym podłoża,

b) obustronnym odtworzeniu rowów wchłaniających wodę po każdej stronie drogi.

c) przemieszaniu wierzchniej warstwy na głębokość 5-15 cm (licząc od niwelety warstwy górnej, biorąc pod uwagę grubość istniejącej warstwy), w technologii mieszania na miejscu. W celu wytworzenia jednorodnej mieszanki, uniknięcia wtórnego rozsortowania kruszywa, prace należy wykonać przy użyciu specjalistycznej gruntofrezarki wyposażonej w wirujący bęben z utwardzonymi zębami. Następnie przywrócić naprawianej/konserwowanej nawierzchni prawidłowy 2% profil poprzeczny oraz profil podłużny i zagęścić

4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie narzędzi, materiałów i

urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji robót we własnym zakresie. Ilość narzędzi i

urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić

właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia

winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na

środowisko oraz jakość wykonywanych prac.

5. Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu zamówienia w

stosunku do zakresu prac. Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności

przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne.

Ograniczenie przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń

w stosunku do Zamawiającego.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za wady na przedmiot zamówienia oraz

wszelkie materiały objęte przedmiotem zamówienia na okres roku licząc od daty

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji udzielonej

przez Wykonawcę.

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt

prac związanych z usunięciem miejscowych zagłębień, kolein, wyboi powstałych w trakcie

użytkowania dróg leśnych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w najkrótszym możliwym

terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 14

dni od przesłania drogą mailową lub faxem Wykonawcy zawiadomienia o konieczności

usunięcia wady lub usterki.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek

niewłaściwego prowadzenia robót, złej organizacji i transportu oraz za szkody jakie mogą powstać w drzewostanie na skutek prowadzonych prac, od chwili rozpoczęcia robót, aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach dojazdowych powstałych w związku z wykonywaniem zleconych robót.

Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku, tj. co najmniej do istniejącego przed rozpoczęciem prac miejsca prowadzenia robót, w szczególności te, które Wykonawca naruszy lub uszkodzi w celu realizacji przedmiotu zamówienia.