**Materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy stosowany w profilaktyce i leczeniu pacjentów powyżej 200 kg z odleżynami IV stopnia. Materac APM 440 lub model równoważny.**

Parametry:

- wymiary materac: 200 x 88 x 20 cm

- wymiary pompy: 39 x 21x 12 cm

- waga materaca: 10,5 kg

- waga pompy: 5 kg

- 20 komór samozamykających z mikroperforacją (ok. 15 cm)

- niezginające się przewody przyłączeniowe (z zabezpieczeniem transportowym)

-zawór bezpieczeństwa CPR

- Pompa: - 2 kompresory membranowe w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka lub postawieniu na podłodze.

- do wyboru zmienny cykl pracy 5/10/15 minutowy

- cyfrowy system sterowania z czujnikiem ciśnienia- tryb zmienny i tryb stały statyczny.

- dotykowy panel obsługi, automatyczna blokada przycisków po upływie 3 minut, funkcja backup.

- minimalna waga pacjenta 200 kg