Załącznik nr 2.9 do SWZ

**Formularz wymaganych parametrów technicznych**

**Nr postępowania 14/ZP/2024**

**Pakiet nr 9**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **Mulczera do rozdrabniania gałęzi i korzeni** o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności dla Pakietu nr 9 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4.2 do SWZ.

**Oferowany Mulczer do rozdrabniania gałęzi i korzeni**

Producent: ………………………..

Model maszyny: ………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
| 1 | Szerokość robocza nin. 980 mm max. 1100 mm  | ……………………….. *(podać wartość)* |
| 2 | Szerokość całkowita max 1300 mm | ……………………….. *(podać wartość)* |
| 3 | Średnica rotora max 502 mm  | …………………………… *(podać wartość)* |
| 4 |  Ilość zębów min 35 szt. | …………………………… *(podać wartość)* |
| 5 | Ilość przekładni bocznych – min.1 szt.  | *TAK/NIE\** |
| 6 | Zapotrzebowanie na moc ciągnika 70-110 KM | …………………………… *(podać wartość)* |
| 7 | Obroty WOM ciągnika min. 540 obr/min  | …………………………… *(podać wartość)* |
| 8 | Obroty rotora 322 obr/min  | *TAK/NIE\** |
| 9 | Przeniesienie napędu WOM ze sprzęgłem | *TAK/NIE\** |
| 10 | Minimalna średnica niszczonych drzew 25 mm  | *TAK/NIE* |
| 11 | Maks średnica karp mm - bez ograniczeń | *TAK/NIE\** |
| 12 | Minimalna średnica kruszonych kamieni 12 mm  | *TAK/NIE\** |
| 13 | Maks głębokość pracy 150 mm  | …………………………… *(podać wartość* |
| 14 | Masa własna kg max. 960 | …………………………… *(podać wartość* |
| 15 | Skrzynia biegów, biegi pełzające o niskim zakresie prędkości | *TAK/NIE\** |
| 16 | Wyjścia hydrauliki zewnętrznej max 6 szt. | ……………………….. *(podać wartość)* |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja: 12 miesięcy;

2. Termin dostawy: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Miejsce dostawy: PRACOWNIA GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SADOWNICZYCH

 ul. Stanisława Rybickiego 16, 96 – 100 Skierniewice