Załącznik nr 2.5 do SWZ

**Formularz wymaganych parametrów technicznych**

**Nr postępowania 14/ZP/2024**

**Pakiet nr 5**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opryskiwacza typ. Octopus o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności dla Pakietu nr 5 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4.2 do SWZ.

**Oferowany Opryskiwacz typ. Octopus**

Producent: ………………………..

Model maszyny: ………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
| 1 | Typ maszyny – zawieszana | *TAK/NIE\** |
| 2 | Pojemność zbiornika – 400 - 600l | …………………………………………  *(podać wartość)* |
| 3 | Typ wspomagania powietrza – turbina powietrzna z pojedynczymi dyfuzorami | *TAK/NIE\** |
| 4 | Ilość dyfuzorów – 10 z możliwością regulacji położenia lewo/prawo | *TAK/NIE\** |
| 5 | Ilość przekładni turbiny – min. 2 + N | …………………………………………  *(podać wartość)* |
| 6 | Szerokość robocza belki – min 8m | …………………………………………  *(podać wartość)* |
| 7 | Hydrauliczny system opuszczania i składania belki roboczej | *TAK/NIE\** |
| 8 | Możliwość hydraulicznej stabilizacji belki | *TAK/NIE\** |
| 9 | Zapotrzebowanie mocy – min. 60 KM | …………………………………………  *(podać wartość)* |
| 10 | Min. wydajność pompy – 120 l/min | …………………………………………  *(podać wartość)* |
| 11 | Typ końcówek – mosiężne obrotowe | *TAK/NIE\** |
| 12 | Min. wydatek powietrza turbiny – 13 000 m3/h | …………………………………………  *(podać wartość)* |
| 13 | Sterowanie zaworami - elektromagnetyczne | *TAK/NIE\** |
| 14 | Eletrohydrauliczne rozkładanie i składanie ramion | *TAK/NIE\** |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja: 12 miesięcy;

2. Termin dostawy: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Miejsce dostawy: PRACOWNIA GENETYKI I HODOWLI ROŚLIN SADOWNICZYCH

ul. Stanisława Rybickiego 16, 96 – 100 Skierniewice