**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Zamawiający :**

**Gmina Lidzbark Warmiński**

**ul. Krasickiego 1**

**11-100 Lidzbark Warmiński**

**FORMULARZ OFERTY** *(WZÓR)*

**w trybie podstawowym bez negocjacji realizowanym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn. „Zakup ładowarki teleskopowej”**

**Nazwa wykonawcy\* :** *(w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców)* :

………………………………………………………………………………………………

Dane teleadresowe *(w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika)*:

Adres: ………………………………………………………………………………………

REGON : …………………………………………………………………...

NIP : …………………………………………………………………………

Nr KRS/CEDiG …………………………………………………………….

TEL : …………………………………………………………………………

FAX : ………………………………………………………………………..

e-mail : ………………………………………………………………………

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zakup ładowarki teleskopowej” składam/my ofertę cenową :

|  |  |
| --- | --- |
|  **ŁADOWARKA TELESKOPOWA** **CENA OFERTOWA BRUTTO :** | **………………………………. zł****(słownie : …………………………………………………………..…)** |
| **VAT W WYS. 23 % :** | **………………………………… zł****(słownie : ……………………………………………………….…….)** |
| **CENA OFERTOWA NETTO :** | **………………………………. zł****(słownie : ……………………………………………………………..)** |
| **GWARANCJA (M-CE)** | **……………** |

1. Potwierdzamy spełnienie wymagań technicznych ładowarki teleskopowej określonych poniżej :

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania techniczno-jakościowe** **określone przez Zamawiającego** | **\*Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych / propozycje Wykonawcy****w przypadku rozwiązań równoważnych**  |
| Rok produkcji: min. 2021, 2022 |  |
| Rodzaj paliwa: diesel |  |
| Waga maszyny: min. 8 ton max. 10 ton |  |
| Silnik: min. 130 KM max. 150 KM |  |
| Skrzynia biegów: prędkość poruszania się maszyny min. 40 km/h |  |
| Pompa hydrauliczna tłoczkowa: wydajność min. 140 l/ min |  |
| Udźwig podnoszenia: min. 3,5 t |  |
| Wysokość podnoszenia wysięgnika min. 8 m max. 10 m; |  |
| Osłona wysięgnika od kurzu |  |
| Maszyna bez tzw. łap podporowych zabezpieczających |  |
| Maszyna wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem się tzw. Stabilizator |  |
| Rozłączalny napęd 4x4 |  |
| Oś tylna z ograniczeniem poślizgu mechanizmu różnicowego |  |
| Opony tzw. kostka rozmiar min. 460/70/R24, stan nowy |  |
| Błotniki na 4 kołach |  |
| SRS pływająca łyżka |  |
| Sterowanie w joysticku wielofunkcyjnym |  |
| Rewers wentylatora chłodnicy (automatyczne czyszczenie chłodnicy) |  |
| 3 tryby skrętu kół: jedna oś skrętna, wszystkie osie skrętne i tzw. psi chód |  |
| Oświetlenie robocze na kabinie 360o  - LED |  |
| Oświetlenie robocze na maszcie – LED |  |
| Oświetlenie robocze ładowarki: 2 duże reflektory z przodu |  |
| Światło błyskowe zamontowane na kabinie |  |
| Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne |  |
| Zaczep przód |  |
| Zaczep do przyczepy z homologacją, wyjście zewnętrzne gniazd hydraulicznych na hamulce do przyczepy, wyjście elektryczne do przyczepy |  |
| Dodatkowe wyjścia hydrauliczne na maszcie (z przodu wysięgnika) do montażu osprzętu |  |
| Dodatkowy obwód linii powrotnej ( niskie ciśnienie) |  |
| Zawór niwelujący ciśnienie w przewodach hydraulicznych |  |
| Ręczne odłączanie źródła prądu- akumulatoraKabina operatora spełniająca wymagania ROPS/FOPS ogrzewana z nawiewami, przednią oraz tylną szybą wraz z wycieraczkami |  |
| Zabezpieczenie szyberdachu i przedniej szyby kratką z możliwością demontażu |  |
| Siedzenie z amortyzacją pneumatyczną |  |
| Dźwignia zmiany biegów przy kierownicy |  |
| Regulacja kolumny kierownicy w pionie i w poziomie |  |
| Radio |  |
| Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja |  |
| Rolety przeciwsłoneczne |  |
| Osprzęt: widły do palet, łyżka rozchylno-rozwierna min. 1,3 m3  i łyżka zwykła min. 3 m3 wraz z zamontowanym lemieszem wymiennym (nie węższe niż szerokość maszyny od zewnętrznej strony kół) oraz kosz wysokościowy 2-3 osobowy z zabezpieczeniem i homologacją |  |
| Szybkozłącze hydrauliczne przedniego osprzętu |  |
| Niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego SRS |  |
| Blokada wysięgnika teleskopowego |  |
| Maszyna spełniająca wszystkie wymagania co do poruszania się po drogach publicznych (wraz z przyczepą), w tym przepisy Kodeksu Drogowego |  |
| Kolor maszyny pomarańczowy (min. klapa silnika i wysięgnik), podwozie oraz osprzęt koloru szarego |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy obsługiwana przez autoryzowany serwis |  |

**Uwaga ! :**

**\*** **Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego**

**\* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ**

1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz w projekcie umowy.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy projekt umowy, a w przypadku wyłonienia naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych
z przygotowaniem niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
6. Zgodnie z treścią art. 225 ustawy PZP oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty :

1) nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego\*;

2) będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
w zakresie i wartości\*: ………………………………………………………………………..

1. Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:
* mikroprzedsiębiorstwem\*
* małym przedsiębiorstwem\*
* średnim przedsiębiorstwem\*
* inne ………………………….

(\*zaznaczyć właściwe)

 *Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

 *Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

 *Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami**i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

1. Oświadczamy, że informacje zawarte w pliku oznaczonym jako „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*.
2. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane **w art. 13 ust. 1
i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*.
3. Formularz ofertowy po wyborze oferty będzie stanowił załącznik do umowy.
4. Ofertę składamy na ……stronach.
5. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty :

………………………………………………………………………………………………

*(\*Wykreślić jeżeli nie dotyczy lub wypełnić jeżeli dotyczy)*

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym : …………………………………………

numer telefonu : …………………………………………………………..

numer faksu : ……………………………………………………………..

e-mail : ……………………………………………………………..

………………..…………………….

 *Miejscowość i data*

*…………………………………………………….*

*podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do podpisania oferty*

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.

 ………….……………………..…………..…….

*podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do podpisania oferty*

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przed podpisaniem zaleca się zapisanie dokumentu w formacie PDF.*