Wołomin, 29.03.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.47.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Zakup i dostawa samojezdnej zamiatarki chodnikowej z osprzętem**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIA:**

1. Czy Zamawiający dopuści nacisk na oś tylna 2400 kg a na oś przednią 1700 kg?

Nasza zamiatarka jest fabrycznie skonstruowana aby pracować z pługiem o szerokości
180 cm oraz posypywarką minimum 800 l.

Taki osprzęt jest fabrycznie montowany na naszym pojeździe od kilku lat i praca nim nie przysparza problemów konstrukcyjnych ani serwisowych.

1. Proszę o udzielenie pozytywnej odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące – Myjki wysokociśnieniowej .
Czy Zamawiający dopuści - Myjkę ciśnieniową o ciśnieniu 140 bar?
Myjka charakteryzuję się dużą skutecznością czyszczenia bez uszkadzania czyszczonej powierzchni.

**ODPOWIEDZI:**

1. Jeśli Wykonawca dołączy stosowne oświadczenie, że osprzęt w postaci pługa do odśnieżania
o szerokości 180 cm oraz posypywarki o pojemności 800 l, może być zamontowany do zamiatarki o nacisku na oś tylną 2400 kg oraz na oś przednią 1700 kg i praca nim nie przysparza problemów konstrukcyjnych ani serwisowych Zamawiający uzna wymóg jako równoważny.
2. NIE - zgodnie z wymaganiami minimalnymi Zamawiający wymaga dostarczenia myjki wysokociśnieniowej o ciśnieniu min. 150 bar.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu